**KBD2417：KBD2417池州项目劳务分包**

**采购询价文件**

1. 货物清单（报名单位需按清单报细项价格并加盖公章和资格证明文件一起上传）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **设备规格及相关参数** | **施工内容/规格要求** | **单位** | **数量** | **品牌** | **备注** |
| **一** | **视频监控** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 400万变焦枪型网络摄像机（含支架） | DH-IPC-HFW34XYZD1-BC（支架DH-PFB121W） | 要求符合相应安装质量要求及规范，满足设计及使用功能要求，包含安装辅材支架等，包含保护接地安装，含材料，接地电阻符合要求 1、主设备安装，含必须的辅材 2、含电源电缆，数量根据需要，乙供 | 套 | 40 | 大华 | 设备甲供 |
| 2 | 6寸红外星光球机 | DH-SD-6CABCDE-XY DH-SD-6CABCDEF-XYZ-XY（DH-PFB303W支架） | 套 | 4 | 大华 | 设备甲供 |
| 3 | 热成像测温型双目迷你小枪 | DH-TPC-BFXXXX | 套 | 2 | 大华 | 设备甲供 |
| 4 | AI算法智能分析盒 | MegCube-B4H16-311 |  | 套 | 1 | 大华 | 无需报价 |
| 5 | 网络电源二合一防雷器 | PSB45-220/2 | 1、室外摄像机防雷器 2、配合调试 | 套 | 10 | 国产 | 乙供 |
| 6 | 立杆 | 3.5m，带避雷针，防雨箱（含空开、端子等） | 1、室外摄像机立杆，含安装底座、支架等，土质地面安装的应配地笼 2、配合调试 | 根 | 10 | 国产 | 乙供 |
| 7 | 国内大华网络硬盘录像机 | DH-NVR5064-4KS3/I | 1、配合调试 | 台 | 2 | 大华 | 设备甲供 |
| 8 | 希捷10TB硬盘 | ST10000NM017B | 1、安装在硬盘录像机内 2、配合调试 | 台 | 24 | 希捷 | 设备甲供 |
| 9 | 千兆管理PoE交换机 | / | 8口POE交换机，按实际现场网络规划调整数量 安装位置：送水泵房、二期滤池、加药间、一期滤池、中控室，污泥泵房、取水泵房 敷设光缆组成环形光纤冗余网络 | 台 | 9 | 大华 | 设备甲供 |
| 10 | PoE交换机 | / | 5口POE交换机 | 台 | 4 | 国优 | 乙供 |
| 11 | 防水箱 | 含漏保、空开，电源插排、风扇等，具备户外防水功能 | / | 个 | 8 | 国优 | 乙供 |
| 12 | 以太网交换机 | DH-S5300-24GF4XF |  | 台 | 2 | 大华 | 设备甲供 |
| 13 | 千兆光模块（发） | GSFP-1310T-20-SMF | 安装在交换机内 | 个 | 9 | 大华 | 设备甲供 |
| 14 | 千兆光模块（收） | GSFP-1310R-20-SMF | 安装在交换机内 | 个 | 9 | 大华 | 设备甲供 |
| 15 | 室外超六类屏蔽网线 | / | 305米/箱，按实际需求调整数量 | 箱 | 10 | 国产 | 乙供 |
| 16 | 6类15μ一体式水晶头 | / | 100个/盒，按实际需求调整数量 | 盒 | 5 | 国产 | 乙供 |
| 17 | 移动巡检手机 | / |  | 部 | 3 | 国产 | 无需报价 |
| 18 | 监控主机（带显示屏） | / |  | 台 | 1 | 联想 | 设备甲供 |
| 19 | UPS电源 | 6KVA，后备1小时，双电源自动切换，带以太网接口 | 含双电源自动转换开关、空开等 | 台 | 1 | 山特 | 设备甲供 |
| 20 | 单模8芯光缆 | / | 含光缆敷设、熔接及测试，包含熔纤盒、尾纤、耦合器等 | 米 | 1000 | 国产 | 乙供 |
| 21 | 网络机柜 | / | 1、规格应经业主确认 2、含电源电缆，数量根据需要，乙供 | 台 | 5 | 国产 | 乙供 |
| 22 | 无线网桥 | / |  | 对 | 1 | 国产 | 乙供 |
| **二** | **门禁系统** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 8寸S款智能门禁一体主机（WiFi、指纹） | DH-ASI8214S-W-V1 | 要求符合相应安装质量要求及规范，满足设计及使用功能要求，包含安装辅材，包含保护接地安装，含材料，接地电阻符合要求 1、主机安装，含安装必须辅材，线缆乙供 2、含现场必要的预埋 | 套 | 7 | 大华 | 设备甲供 |
| 2 | 8寸防雨遮阳罩 | DH-ASF8S-ZY | 套 | 7 | 大华 | 设备甲供 |
| 3 | 插墙式电源适配器 | ADS-25FSG-12 12024GPCN | 套 | 7 | 大华 | 设备甲供 |
| 4 | 开门按钮、磁力锁配件、闭门器 |  | 套 | 7 | 大华 | 设备甲供 |
| **三** | **安防综合管理平台** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 通用综合安防管理平台 | DH-ICC-B800 | 包括但不限于下列工程内容，要求符合相应仪表安装质量要求及规范，满足设计及使用功能要求 1、硬件服务器安装，含安装辅材（如有） 2、配合调试 | 个 | 1 | 大华 | 设备甲供 |
| **四** | **其他设备** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 移动巡检手机 | / | 运存8G,内存128G | 台 | 3 | 国优 | 乙供 |
| 2 | 监控主机（带显示屏） | / | I5+16G+1T+27"显示器 | 台 | 1 | 联想 | 乙供 |
| 3 | UPS电源 | / | 6KVA，后备1小时，双电源自动切换，带以太网接口 | 台 | 1 | 山特 | 乙供 |
| 4 | 机柜配电单元 | / | 4U配电 | 台 | 1 | 雷迪司 | 乙供 |
| 5 | 双电源转换开关 | / | 2P 63A | 台 | 1 | 科莫 | 乙供 |
| 6 | AI算法智能分析盒 | MegCube-B4H16-311 | 16路人脸、16路视频结构化、16路周界&行为警戒、50QPS人脸抓拍 人脸解析：人脸抓拍、属性特征提取 结构化：人脸、人体、机动车、非机动车、车牌等的抓拍、属性特征提取、车牌识别等 周界警戒：人员/车辆越界、翻墙、入侵、徘徊、值岗/离岗 、车辆禁停、车辆离开等 行为警戒：抽烟、奔跑、摔倒、扭打、打电话、看手机、少员/超员、睡岗、聚集等 | 个 | 1 | 国优 | 乙供 |
| **五** | **厂区实施（自动化）** | | | | | | |
| 1 | 电缆 | KVVP-14X1.0 | 要求符合相应安装质量要求及规范，满足设计及使用功能要求，包含安装辅材支架等，包含保护接地安装，含材料，接地电阻符合要求 1、主设备安装，含必须的辅材 2、相关线缆材料乙供 3、配合调试 | 米 | 1000 | 国优 | 乙供 |
| 2 | 电缆 | ZB-RVSP 4\*1.0 | 米 | 500 | 国优 | 乙供 |
| 3 | 桥架 | (1)名称:不锈钢桥架 (2)规格:200mmx150mm | 米 | 100 | 国优 | 乙供 |
| 4 | 配管 | PVC DN40 | 米 | 500 | 国优 | 乙供 |
| 5 | 光缆 | 电信12芯 | 米 | 800 | 国优 | 乙供 |
| 6 | 光纤耦合器 | 熔纤辅材 | 条 | 42 | 国优 | 乙供 |
| 7 | 光缆终端盒 | 熔纤辅材 | 个 | 4 | 国优 | 乙供 |
| 8 | 跳线 | 熔纤辅材 | 条 | 42 | 国优 | 乙供 |
| 9 | 布放尾纤 | 熔纤辅材 | 根 | 42 | 国优 | 乙供 |
| 10 | 光纤连接熔纤 | 熔纤辅材 | 根 | 54 | 国优 | 乙供 |
| 11 | 开孔 | 80孔 | 个 | 3 | 国优 | 乙供 |
| 12 | 智能电表 | 安装固定，配合调试 | 台 | 12 | 国优 | 甲供 |
| 13 | 智能电表458信号线 | KVVP-2X1.0 | 米 | 200 | 国优 | 乙供 |
| 总价 |  |  |  |  |  |  |  |

1. 资格条件：所有报名单位需满足公告中的资格条件，否则报价无效。
2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有经营相关业务能力并满足法定要求。
3. 投标人应具有住建局颁发有效期内的安全生产许可证。
4. 本项目不接受联合体投标。

3、说明：

1. 本合同为固定总价合同。
2. 本次报价需包含货物、运输、包装、装卸、保险、指导服务、技术资料等乙方履行本合同所产生的一切费用，不因市场变化等原因作任何涨幅。
3. 付款方式：
4. 预付款：合同签订生效后20个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%。
5. 结算款：项目完成投入试运行1个月后，经甲方验收审计合格后甲方向乙方支付合同总价款的67.00%。
6. 质保款: 项目完工验收合格后，运行 12个月后无质量问题甲方向乙方支付合同总价款的3.00%。

乙方应于每次申请合同款前提供合格的增值税专用发票，因乙方未能及时提供相应金额发票的，甲方可不付款，且不承担违约责任。

1. 质保期：产品交付后12个月质保期，如乙方产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受保质期约束，应依法承担相应责任。

**（5）：本次投标上限价：15.59万，超出上限价的报价视为无效报价。**