**KBD2410：山东项目UPS(山特）采购**

**询价文件**

1、货物清单（报名单位需按清单报细项补充单价及合价并加盖公章和资格证明文件一起上传）

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **品牌** | **备注（货期）** |
| 1 | UPS电源 | 10kVA 60min 在线式、连续双转换、电隔离预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 2 | UPS电源 | 3kVA,60min，在线式，连续双转换，电隔离。配套独立机柜预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 3 | UPS电源 | 5kVA,60min，在线式，连续双转换，电隔离。配套独立机柜预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 2 | 山特 |  |
| 4 | UPS电源 | 3kVA,60min，在线式，连续双转换，电隔离。配套独立机柜预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 5 | UPS电源 | 3kVA,60min，在线式，连续双转换，电隔离。配套独立机柜预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 6 | UPS电源 | 3kVA,60min，在线式，连续双转换，电隔离。配套独立机柜预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
| 7 | 安防UPS | 10kVA 60min 在线式、连续双转换、电隔离预留工控网络接口并支持标准工业协议，提供技术支持，需满足接入工控上位机系统 | 套 | 1 | 山特 |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |

1. 资格条件：所有报名单位需满足公告中的资格条件，否则报价无效。
2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有经营相关业务能力并满足法定要求。
3. 投标人应为所投产品的制造商或合法代理商或合法经销商；制造商应提供合法证明；投标人若为合法代理商，应提供有效的代理证书；如为合法经销商，应提供制造商对本项目有效的授权委托书。
4. 本项目不接受联合体投标。

3、说明：

1. 本合同为固定总价合同。
2. 本次采购为设备采购，报价需包含税费（13%）、货物、运输、包装、装卸、保险、指导服务、技术资料等乙方履行本合同所产生的一切费用，不因市场变化等原因作任何涨幅。
3. 付款方式：
4. 合同签订生效后15个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
5. 货物全部到达现场且经甲方验收合格，乙方向甲方提供发货及运输清单（合格证、质量保证书等质量文件），甲方向乙方支付合同总价款40%作为到货款。
6. 货物全部安装并调试完成后，甲方向乙方付合同总价款30%作为调试款。

乙方应于每次申请合同款前提供合格的增值税专用发票，因乙方未能及时提供相应金额发票的，甲方可不付款，且不承担违约责任。

1. 质保期：产品交付后12个月质保期，如乙方产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受保质期约束，应依法承担相应责任。
2. **：本次投标上限价：7.85万，超出上限价的报价视为无效报价。**