# 询价文件-泵站管理所关于便携式多参数水质仪表的采购项目

## 一、询价公告

项目名称：泵站管理所关于便携式多参数水质仪表的采购项目

项目编号：HW20423103

询价内容及范围：

采购5套便携式多参数水质仪表，具体要求如下：1.水质参数包含：COD（0-15000mg/L)、氨氮（0-160mg/L）、总磷（0-100mg/L）、总氮（0-150mg/L）,2.示值误差：≤±5%；3.重复性：≤3%；4.外带显示屏仪器可充电；5.随机附带消解仪、必要辅件、试剂等。

★投标上限价：120000.00元

★投标资质要求：

1、投标人有正规、合法，有固定经营场所，境内登记注册，有相关的经营范围。

2、投标人须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格（需提供营业执照等证明文件复印件或扫描件，并加盖投标人公章）；

3、本项目不接受联合体投标；

4、本项目不允许转包、分包；

询价文件获取时间：以招标采购数字管理平台的公告时间为准，潜在投标人获取招标文件截止日后，不得更改潜在投标人名称。

招标文件获取地点：招标采购数字管理平台

答疑截止时间：以招标采购数字管理平台的公告时间为准

投标截止时间：以招标采购数字管理平台的公告时间为准

投标地点：深圳市南山区前海路1087号

开标时间：以招标采购数字管理平台的公告时间为准

开标地址：深圳市南山区前海路1087号

招标人名称：深圳市水务（集团）有限公司南山分公司

招标联系人：彭易普：13410130486

本项目采用公开询价，综合评分中标法：

1.资格符合性审查

审查各投标人的资格证明文件以及对招标文件关键条款的响应，通过审查的有效投标人进入后续的评分环节。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **询价要求** | **投标规格 （请列明具体规格，否则认定为无效）** | **偏离（正偏离、负偏离、无偏离）** | **偏离原因** |
| 1 | ★资质要求 | 1、投标人有正规、合法，有固定经营场所，境内登记注册，有相关的经营范围。  2、投标人须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格（需提供营业执照等证明文件复印件或扫描件，并加盖投标人公章）；  3、本项目不接受联合体投标；4、本项目不允许转包、分包； |  |  |  |
| 2 | ★投标报价 | 不超过12万元 |  |  |  |
| 3 | ★验收标准 | 部件无损坏，无磕碰划伤，供货规格与需求一致 |  |  |  |
| 4 | ★付款方式 | 签订合同，货到验收合格，一次性付款100% |  |  |  |
| 5 | ★质保期 | 项目内所有内容质保期不低1年 |  |  |  |
| 6 | ★货期 | 合同签订后30天内完成供货。 |  |  |  |

2.中标候选人

确定壹名中标候选人。符合资格的候选人按照综合评分表得分从低到高排序，得分最高者中标。

综合评分表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 评审内容 | 分值 | 评分依据 |
| 价格得分 (40 分) | 投标人报价 | 40 | 以各投标人有效投标报价的次低价作为评标基准价，投标人价 格得分可按以下公式计算：  当投标人的投标报价为最低价或次低价时，价格得分为 40 分； 当投标人的投标报价为其他情况时，  价格得分 = (评标基准价/投标报价) ×40 |
| 技术得分 (60 分) | 业绩报告 | 20 | 投标人2020年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准），有便携式多参数水质仪表销售、维修等相关业绩情况。每项业绩得5分，须提供相应的合同关键页复印件加盖公章作为业绩证明材料。  横向比较评审。 |
| 技术条款响 应 | 10 | 详细描述产品产品优势、技术说明，要求提供详细的产品技术参数，图纸等，横向比较评审。 |
| 售后服务方案说明 | 30 | 投标人投标时须提供具体的售后服务方案，对售后服务响应时间，质保期等方面进行比较后评分。  横向比较评审。 |
| 总分 | | | 总分=价格得分+商务得分+技术得分 |

注：1、本表评审依据要求的各项证明文件须编入投标文件，复印件加盖投标人公章。

2、表中要求提供相关计分证明文件的内容，投标文件中须明确加以说明并提供，未按要求提供相关文件或说明不清楚的按不符合要求处理。

3、每一项的得分均不能超过该项最高分值。

4、缺项则该项为 0 分。

5、进行书面的量化评定，得分四舍五入精确到小数点后两位。

## 项目需求及范围

1. **项目概况**

采购5套便携式多参数水质仪表

1. **★技术参数要求**

具体技术参数要求：

1. 水质参数包含：COD（0-15000mg/L)、氨氮（0-160mg/L）、总磷（0-100mg/L）、总氮（0-150mg/L）,2.示值误差：≤±5%；3.重复性：≤3%；4.外带显示屏仪器可充电；5.随机附带消解仪、必要辅件、试剂等。

**验收要求**

★部件无损坏，无磕碰划伤，供货规格与需求一致

1. **付款方式**

★货到验收后一次性付款。

1. **货期**

★合同签订后30天内完成供货。

## 三、投标文件格式

1. 符合性审查响应表（见投标文件附件1）
2. 法定代表人资格证明书（见投标文件附件2）
3. 投标文件签署授权委托书（见投标文件附件3）
4. 投标函（见投标文件附件4）
5. 分项报价表（见投标文件附件5）
6. 投标人资质证明文件（见投标文件附件6）
7. 业绩一览表（见投标文件附件7）
8. 售后服务方案及质量说明（见投标文件附件8）
9. 投标人认为需要提供的其他资料（见投标文件附件9）

附件**1**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目** | **询价要求** | **投标规格 （请列明具体规格，否则认定为无效）** | **偏离（正偏离、负偏离、无偏离）** | **偏离原因** |
| 1 | ★资质要求 | 1、投标人有正规、合法，有固定经营场所，境内登记注册，有相关的经营范围。  2、投标人须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格（需提供营业执照等证明文件复印件或扫描件，并加盖投标人公章）；  3、本项目不接受联合体投标；4、本项目不允许转包、分包； |  |  |  |
| 2 | ★投标报价 | 不超过12万元 |  |  |  |
| 3 | ★验收标准 | 部件无损坏，无磕碰划伤，供货规格与需求一致 |  |  |  |
| 4 | ★付款方式 | 签订合同，货到验收合格，一次性付款100% |  |  |  |
| 5 | ★质保期 | 项目内所有内容质保期不低1年 |  |  |  |
| 6 | ★货期 | 合同签订后30天内完成供货。 |  |  |  |

附件2：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地 址：

姓名：性别： 年龄： 职务：

系的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日 期： 年 月 日

附件3：

投标文件签署授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）的 泵站管理所关于便携式多参数水质仪表采购项目为我公司签署项目投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的 项目投标文件的内容。

代理人无转委托权，特此委托。

附代理人身份证复印件。

代理人： 性别： 年龄：

身份证号码： 职务：

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

授权委托日期： 年 月 日

附件4：

投标函

致：深圳市水务（集团）有限公司南山分公司

1、根据已收到贵方的 **（项目名称）** 项目招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。

2、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经研究上述招标文件的投标须知、合同主要条款、项目需求及其他有关文件后，我方承诺：愿以

币种：人民币

金额（大写）元

（小写）元

的投标报价总价并按上述投标须知、合同主要条款、项目需求及其他有关文件的要求承接上述项目。

3、我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。如果在投标有效期内撤回投标或放弃中标资格，或中标后不按时与贵方签订合同，则贵方有权废除中标；如果卖方未能按合同规定履行其义务，买方有权从履约保证金中取得补偿；同时，我方支付招标投标价格百分之五的补偿金给招标人。

另外，给贵方造成的损失超过上述金额的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、我方理解贵方将不受必须接受你们所收到的最低标价或其它任何投标文件的约束。

5、我方完全理解和接受招标文件的规定，并承诺一旦我方的投标出现该条列举的严重违规或涉嫌串通投标的情形而被评标小组废标的，将自觉接受贵方暂停或者取消今后我方参加贵方其他任何项目投标资格的处理。

6、除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

日期： 年 月 日

附件5：

分项报价表

投标人名称：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价（元） |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 总计金额： | | | | |  |

填报说明：

1.投标总价为完成本项目所有费用的合计，应与投标报价一览表的总价一致。

2.投标人应对本项目进行详细了解，对现场及产品尺寸、现场运输及安装条件等进行核查，对今后可能产生的困难以及将发生的风险及相关费用充分估计，计入本次投标报价中。

3.格式可自行扩展。

投标人（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签字）：

日期：

附件6：

投标人资质证明文件

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件7：

业绩一览表

要求提供多参数水质仪表相关的真实的业绩资料，格式自拟。

附件8：

售后服务方案及质量说明

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

附件9

投标人认为需要提供的其他资料

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日