**KBD2410：枣庄项目德菲过程仪表采购**

**询价文件**

1、货物清单（报名单位需按清单报细项价格并加盖公章和资格证明文件一起上传）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **综合单价** | **合价** | **品牌** |
| 1 | 反冲气总管流量 | FT1-18R-DD-RS-E4管径：DN400；分体式，10m电缆，PN10碳钢法兰，聚氨酯内衬，316L电极，传感器IP68防护，Modbus输出；带接地环；电源AC220V；配套支架等 | 套 | 1 |  |  | **FOX** |
| **..** | **..** | **...** | **..** | **...** |  |  |  |
|  | **合计** |  |  |  |  |  |  |

1. 资格条件：所有报名单位需满足公告中的资格条件，否则报价无效。
2. 投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有经营相关业务能力并满足法定要求。
3. 投标人应为所投产品的制造商或合法代理商或合法经销商；制造商应提供合法证明；投标人若为合法代理商，应提供有效的代理证书；如为合法经销商，应提供制造商对本项目有效的授权委托书。
4. 本项目不接受联合体投标。

3、说明：

1. 本合同为固定总价合同。
2. 本次采购为设备采购，报价需包含税费（13%）、货物、运输、包装、装卸、保险、指导服务、技术资料等乙方履行本合同所产生的一切费用，不因市场变化等原因作任何涨幅。
3. 付款方式：
4. 货物全部到达现场且经甲方验收合格，乙方向甲方提供发货及运输清单（合格证、质量保证书等质量文件），甲方向乙方支付合同总价款100%作为到货款。
5. 质保期：产品交付后12个月质保期，如乙方产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受保质期约束，应依法承担相应责任。

**：本次投标上限价：3.4万，超出上限价的报价视为无效报价。**