**机关2024-2026年安防设备维护服务
项目询价文件**

**采购人：深圳市深水宝安水务集团有限公司**

**2024 年 9 月**

目录

第一章 服务商须知 3

第二章 项目概况 7

第三章 服务商资格要求 15

第四章 入围方案 16

第五章 项目质疑受理程序 16

第六章 评审方法 17

第七章 商务要求 20

第八章 合同条款及格式 21

第九章 响应文件格式 46

# 服务商须知

|  |
| --- |
| 服务商须知前附表（一） |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 1.1 | 采购人 | 名称：深圳市深水宝安水务集团有限公司联系地址：深圳市宝安区广深公路新安段268号联系人：林工 联系电话： 电子邮箱：  |
| 1.2 | 项目名称 | 机关2024-2026年安防设备维护服务项目 |
| 1.3 | 公告日期 | 2024年10月17日  |
| 项目类别 | 服务类 |
| 采购方式 | 公开询价 |
| 1.4 | 采购文件获取方式 | 深圳环水集团采购数字管理平台 |
| 采购文件获取时间 | 2024年10月17日  |
| 1.5 | 服务商要求澄清采购文件截止时间 | 2024年10月21日 下午3：00 |
| 1.6 | 响应文件递交截止时间 | 2024年10月24日 下午3：00 |
| 响应文件递交地点 | 响应文件须同时提交【电子数据版本】和【纸质版本】。（1）电子响应文件递交至深圳环水集团采购数字管理平台；（2）纸质响应文件递交至深圳市宝安区广深公路新安段268号综合办公室。 |
| 1.7 | 响应文件组成 | （1）响应信封一份（内含法定代表人资格证明书、响应签署授权委托书、响应文件一览表）；（2）纸质响应文件正本一份，副本一份，胶装，统一密封在一个外密封包里。 |
| 1.8 | 响应文件开启地点 | ☑深圳环水集团采购数字管理平台□现场进行，地址：深圳市宝安区广深公路新安段268号办公楼会议室 |
| 1.8 | ★采购上限价 | 设置采购上限价：人民币（大写） 陆万陆仟叁佰零肆元整：（小写：￥66,304.00元）（合同期内提供定期对视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门维护保养、故障维修服务以及单价300.00元以下的配件更换服务）☑采购上限价（总价）：人民币陆万陆仟叁佰零肆元整□采购上限说明或其计算方法：  |
| □不设置采购上限价 |
| 1.9 | 响应有效期 |  60 日历天（自递交响应文件截止之日起算） |
| 1.11 | 响应方案数量 | ☑服务商只能提出唯一响应方案□服务商可提出多个响应方案 |
| 1.12 | 评审方法 | ☑综合评估法□经评审的最低报价价法□其他：  |
| 1.13 | 中选候选人的数量 | ☑评审小组推荐的中选候选人数量： 1 个。 |
| □所有递交响应文件且通过初步评审的服务商均推荐成为合格服务商，进入评审程序。 |
| 1.14 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 30 日内。 |

|  |
| --- |
| 服务商须知前附表（二） |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 2.1 | 服务内容及相关要求 | 服务内容：中选人为采购人（深圳市深水宝安水务集团有限公司集团大院）的视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门的硬件和软件提供定期保养服务和故障维修服务。（合同期内提供定期对视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门维护保养、故障维修服务以及单价300.00元以下的配件更换服务）服务期限：两年。服务地点：深圳市深水宝安水务集团有限公司集团大院。 |
| 2.2 | ★服务商资格要求 | 1、服务商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）。2、服务商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时参与询价；3、服务商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）；4、从响应文件提交截止日起计算，服务商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）；5、本项目不接受联合体，不允许分包、转包。 |
| 2.3 | 是否接受联合体 | ☑不接受□接受，应满足下列要求：  |
| 2.4 | 踏勘现场 | ☑不组织。□组织：踏勘时间： 集合地点：  |
| 2.5 | 响应预备会 | ☑不召开□召开：召开时间： 召开地点：  |
| 2.6 | 响应和偏离 | 响应和偏离说明如下：严重偏离：本采购文件中选注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决；一般偏离：本采购文件中选注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于服务商的影响； 可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。  |
| 2.7 | 报价方式和内容 | 服务商自主报价 |
| 2.8 | 采购公告 | 公示/公告媒介：1、深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）2、深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）3、其他：  |
| 2.9 | 中选人公示 |
| 2.10 | 履约保证金 | ☑不要求递交□要求递交履约保证金金额： 履约保证金形式： 其他要求：  |
| 2.11 | 重新采购 | 1、截止至响应文件提交时间，有效报价人不足3家的。2、经采购小组评审后，有效报价人不足3家的。 |
| 2.12 | 特殊说明 | 采购人因某些特殊情况决定取消本次采购业务，只需通知各服务商但不需给与任何补偿；采购单位在知会服务商的情况下，有在截至时间前澄清、修改、补充采购文件的权利。 |

# 响应文件初审表

|  |
| --- |
| 资格性检查表 |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 服务商不具备采购资质要求，或未提交相应资格证明材料(详见采购公告服务商的资格要求，其中未列示的资质要求不得导致报价无效) |
| 2 | 服务商未按采购公告要求完成报名的 |
| 符合性检查表 |
| 序号 | 检查内容 |
| 1 | 将一个包中的内容拆开报价 |
| 2 | 响应文件及报价一览表未按规定密封、签字、盖章 |
| 3 | 采购文件未规定允许有替代方案时，对同一项目报价时，同时提供两套或两套以上的报价方案 |
| 4 | 分项报价或响应总价高于预算金额（最高采购限价）的 |
| 5 | 同一项目出现两个及以上报价，按规定又无法确定哪个是有效报价 |
| 6 | 采购小组认为服务商的报价明显低于其他通过符合性审查服务商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，服务商不能在合理的时间内提供书面说明，或无法提交相关证明材料，服务商不能证明其报价合理性的（若评审委员会成员对是否须由服务商作出报价合理性说明，以及书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定采购小组的意见） |
| 7 | 响应文件载明的采购项目完成或服务期限不满足采购文件规定的 |
| 8 | 所报价货物、服务在技术、商务等方面没有实质性满足采购文件要求的（是否实质性满足采购文件要求，由采购小组根据采购文件带★号的条款未响应或负偏离判定） |
| 9 | 未按采购文件附件所提供的样式和要求完整填写“报价函及承诺函”，或响应文件组成部分不符合第九章“服务商响应文件附表”规定的 |
| 10 | 未按采购文件要求填写《技术规格偏离表》或《商务条款偏离表》(如有) |
| 11 | 响应报价有严重缺漏项目 |
| 12 | 法律法规规定的其他情形 |
| 13 | 授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明及承诺函(承诺函需加盖报价单位公章，格式详见询价文件第九章第四条授权代表承诺函)，未满足社保缴纳期限仍需提供社保缴纳证明，如未提供社保缴纳证明视为报价无效。 |

# 项目概况

一、服务范围

为保障办公场所及生产场地安全，降低安全隐患安全管理办公室根据国家法律法规及集团公司采购管理相关规定，并结合公司安防设备实际提出的需求和实际情况，

采购上限价：不超过人民币（大写）陆万陆仟叁佰零肆元整：（小写：￥66,304.00元）合同期内提供定期对视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门的维护保养、故障维修服务以及单价300.00元以下的配件更换服务、服务商每季度检测报告）。

同时以合同附件一 “安防各子系统维修更换设备及材料清单报价表”作为参考单价，后期新增、扩建、自然灾害、人为损坏按照报价表另行结算。

|  |
| --- |
| 安防各子系统维修更换设备及材料清单报价表 |
| 序号 | 系统归类 | 产品名称 | 品牌 | 型号或规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP0818ZIX-D/237(5mm) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机带雨刮 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-AFW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 视频监控配件 | 网络全彩全景智能枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2DC7C144MW-D(20X/F1) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 视频监控配件 | 网络全彩球机 | 海康威视 | iDS-2DC7223MWR-A | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 视频监控配件 | 网络室内球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-D | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视频监控配件 | 网络室外枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWD-IZS | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频监控配件 | 网络室内一体枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A26EFWD-IZS/ZJ | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 视频监控配件 | 网络防爆枪机 | 海康威视 | DS-2XE6222F-IS | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 视频监控配件 | 网络防尘防水防腐蚀筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6626B-IZH(R)S | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 视频监控配件 | 网络高清照车牌专用摄像机 | 海康威视 | DS-TCG205-B | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 视频监控配件 | 400万4寸23倍红外网络球机 | 海康威视 | DS-2DC4423IW-D  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWD-IZS(2.7-13.5mm)  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347EWD-LZS(3.3-9mm)(B)(白)  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3347WD-L | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWDV2-LZS | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7327EWD-LZS(3.3-12mm)(B)(白) | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27WD-LU | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 视频监控配件 | 200万高清网络防油污POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-ECD2045-L3/DSK | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 视频监控配件 | 模拟监控摄像 | 海康威视 | DS-2CE16F5P-IT5 950线 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 视频监控配件 | 网络4G无线摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T26XM-LGLE | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 视频监控配件 | 视频管理服务器1 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310800757 含系统D-BBD) | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 视频监控配件 | 视频管理服务器2 | 海康威视 | DS-VE2108C-BBD(标配)/win2016  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 视频监控配件 | 综合安防管理平台软件 | 海康威视 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 路 | 1 |  |  |
| 28 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器1 | 海康威视 | DS-A71024R | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器2 | 海康威视 | DS-A72024R | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器3 | 海康威视 | DS-A71036R | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR1 | 海康威视 | DS-7808N-Q2 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR2 | 海康威视 | DS-7716N-K4 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR3 | 海康威视 | iDS-7916NX-K4/S\*1 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR4 | 海康威视 | iDS-7816NX-Z2/X | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR5 | 海康威视 | DS-7932N-I4 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR7 | 海康威视 | DS-8616N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR8 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR9 | 海康威视 | DS-8816N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 视频监控配件 | 高清视频解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 视频监控配件 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 视频监控配件 | 液晶监视器22寸 | 海康威视 | DS-D5022FQ-NA | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 视频监控配件 | 液晶监视器24寸 | 海康威视 | DS-D5024UL | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 视频监控配件 | 液晶监视器32寸 | 海康威视 | DS-D5032FE | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 视频监控配件 | 液晶监视器43寸 | 海康威视 | DS-D5043FE | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 视频监控配件 | 液晶监视器50寸 | 海康威视 | DS-D5050UE-A | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 视频监控配件 | 液晶监视器65寸 | 海康威视 | DS-D5065FL | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏46寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏55寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏挂墙支架 | 海康威视 | 55寸/L35 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 视频监控配件 | 摄像机内存卡 | 海康威视 | 256G TF卡 | 张 | 1 |  |  |
| 53 | 视频监控配件 | 智能音箱 | 海康威视 | DS-2FH3022A-IW  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000NM021A  | 块 | 1 |  |  |
| 55 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000NM000A  | 块 | 1 |  |  |
| 56 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000NM0016 | 块 | 1 |  |  |
| 57 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘4TB | 希捷 | ST4000VM004  | 块 | 1 |  |  |
| 58 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000VX001 | 块 | 1 |  |  |
| 59 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000VX004  | 块 | 1 |  |  |
| 60 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000VX0004 | 块 | 1 |  |  |
| 61 | 视频监控配件 | 防爆枪机接线盒 | 海康威视 | DS-1675ZJX-S | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 视频监控配件 | 网络室内球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1661ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 视频监控配件 | 开关电源 | 明炜 | LRS-350-12 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 68 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 2米 | 根 | 1 |  |  |
| 69 | 视频监控配件 | 镀锌监控杆 | 国标 | 3.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 70 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 71 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 72 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 双横臂180度/0.6米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 73 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 双臂90度型/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 74 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 单臂/0.9米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 75 | 视频监控配件 | 监控立杆10米 | 国标 | 八角镀锌管10米高度 | 根 | 1 |  |  |
| 76 | 视频监控配件 | 监控外围横臂 | 国标 | 1.5米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 77 | 视频监控配件 | 监控高空横臂 | 国标 | 0.6米/枪机/1个头 | 根 | 1 |  |  |
| 78 | 视频监控配件 | 监控支架 | 国标 | 鸭嘴式铝合金 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 视频监控配件 | 防爆枪机支架 | 国标 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机支架 | 国标 | 1.2-1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 81 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机补光灯 | 国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 600宽\*800高\*450深，U15/6845，含国产普通220V风扇，挂墙配件，门板打印机箱、挂墙配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 400\*500\*300，含门板打印，含安装配件（挂墙或者抱杆）含国产220v无温控风扇， | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 视频监控配件 | PC客户端主机 | 联想 | I7 10700/16G/256G SSD+1TB / GT 730 2G独立显卡/键盘鼠标 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 电动伸缩门配件 | 不锈钢门体 | 百胜 | 高度2米、宽度0.9米 | 米 | 1 |  |  |
| 86 | 电动伸缩门配件 | 铝材门体 | 百胜 | 铝合金材质主料：80\*80足1.0副料：60\*50足0.85 | 米 | 1 |  |  |
| 87 | 电动伸缩门配件 | 单轨电机控制系统 | 百胜 | 单轨电机 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 电动伸缩门配件 | 控制盒 | 百胜 | 四线 | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 电动伸缩门配件 | 电机控制主板 | 百胜 | 单电机 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 电动伸缩门配件 | 限位棒 | 百胜 | 10公分 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 电动伸缩门配件 | 电动门轨道 | 百胜 | 镀锌铁 | 米 | 1 |  |  |
| 92 | 电动伸缩门配件 | 电动门轮子 | 百胜 | 12公分 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 电动伸缩门配件 | 显示屏 | 百胜 | LED | 块 | 1 |  |  |
| 94 | 电动伸缩门配件 | 无轨电机控制系统 | 百胜 | 晶源电机2台（420W) | 套 | 1 |  |  |
| 95 | 车辆道闸 | 道闸杆 | 德生 | 100\*44\*1.2mm | 条 | 1 |  |  |
| 96 | 车辆道闸 | 道闸控制板 | 德生 | DZ014 | 块 | 1 |  |  |
| 97 | 车辆道闸 | 电机减速机 | 德生 | 120W6秒 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 车辆道闸 | 遥控器 | 德生 | 433M | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 车辆道闸 | 道闸平衡弹簧 | 德生 | 7.5MM | 条 | 1 |  |  |
| 100 | 车辆道闸 | 雷达 | 德生 | 　 | 台 | 1 |  |  |

服务内容：服务商为采购人（深圳市深水宝安水务集团有限公司集团大院）的视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门的硬件和软件提供定期保养服务和故障维修服务。

二、服务内容与要求

1、服务内容主要分为系统维护保养和设备故障维修两部分。

1.1 系统维护保养

服务商按合同要求定期对安防设备表面进行清洁、除垢；对系统进行全面的检测保养、主机进行整机除尘、硬盘垃圾清理等；对各个设备定期进行检测运行情况，并做好相关记录。

1.2 设备故障检查维修和更换

服务商提供7\*24小时的响应热线，服务商在接到采购人电话或书面的维修通知后，必须指定技术人员24小时内到达故障现场；服务商在维修及维护保养时，如确因设备器件损坏且无维修价值需更换时，采购人告知服务商更换需求，完成设备更换并确保正常运行后，服务商填写记录表并经采购人签字确认。

2、各服务地点服务要求细则

2.1 设备月度告警测试服务

（1）视频监控系统设备告警及联动测试服务。

（2）确保系统运行正常，告警测试正常，及时发现故障设备进行更换，如果清单没有或者无法找到同一型号的产品时（包括设备零配件已被市场淘汰等因素），服务商须提供更高版本或性能更好的产品来代替。

（3）完成设备更换后并确保系统正常运行，服务商填写维修记录表并经采购单位负责人签字确认或者值班人员签字确定。

2.2 设备季度保养服务

2.2.1 视频监控系统：

（1）视频监控画面是否丢失、清晰，录像时间是否90天以上。

（2）视频监控设备、支架、线管加固。

（3）视频监控录像回放是否正常。

（4）视频监控主机电源及设备是否正常。

（5）视频监控主机机柜是否无灰尘沉积。

（6）视频监控软件告警是否正常。

（7）摄像机支架、镜头清洁、除垢。

（8）检查所有视频监控控制箱防水、防火、防潮是否正常。

（9）检查视频监控主机机柜所有线路线管是否接触不良、老化。

（10）测试视频监控主机软件病毒防护是否正常。

（11）检查所有视频监控设备、线路、支架、线管是否老化严重。

2.2.2 电动伸缩门：

（1）检查挡车杆，对反光膜脱胶或脱落的进行修复。

（2）取下齿轮箱顶盖，打开齿轮箱门，对各转动轴加润滑油。补充齿轮箱内机油。

（3）全面紧固电线接头，修锉电器触点。

（4）检查电容器有变质漏油时，立即替换。

（5）检查箱门、箱盖密封，防止雨水进入。

（6）打开齿轮箱箱，查验齿轮磨损及限位开关紧固。

（7）全面抹擦箱内各部件灰尘清洁。

（8）遥控/开门按钮检查。

2.2.3 车辆道闸：

（1）车辆道闸摄像头车牌识别功能是否正常。

（2）车辆道闸抬杠功能是否正常。

（3）车辆道闸地感线圈识别是否正常。

（4）车辆道闸遥控功能是否正常。

（5）检查车辆道闸各项配套设备，包括转动部分、闸杆组件等是否正常。

（6）检查齿轮磨损情况及限位开关紧固情况。

（7）检查各转动轴、齿轮内机油使用情况。

（8）检查箱门、箱盖密封情况，防止雨水进入。

（9）全面清理箱内各部件灰尘。

# 服务商资格要求

1、投标资质

1.1 服务商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照或法人证书证明材料原件扫描件加盖公章，复印件无效）。

1.2 服务商须提供营业执照，法定代表人为同一个人的两个及两 个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时参与报价；

1.3 服务商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章，格式自拟）；

1.4 从响应文件提交截止日起计算，服务商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖公章）；

1.5 本项目不接受联合体，不允许分包、转包。

# 入围方案

当有效服务商大于20家时，为提高评审效率，需划定入围服务商数量10，并设置入围方案和入围环节，具体按如下方案执行：

入围工作由采购小组负责，监督员负责监督。

入围规则与标准。入围采购小组采用票决法，按服务商提供针对本项目的企业业绩、综合实力、生产场所（具体入围因素由项目需求单位自行调整）淘汰部分服务商至10名。监督人员应现场见证入围执行。采购小组进行投票确定入围服务商，得票最多且过半数的10名服务商确认入围。如所有服务商得票均未过半数时，得票最少的服务商不参与下轮票决，采购小组全体成员对剩余服务商继续票决，直至出现得票过半数的服务商为止。当出现并列情况影响票决结果的时，采购小组全体成员对并列服务商采取继续票决，直至确定票决结果。

# 项目质疑受理程序

质疑投诉人应保证质疑投诉内容的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。

采购人统一对外受理项目质疑资料。受理程序需要审核的资料：服务商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）。

异地服务商质疑可传真函件至窗口进行预受理，但服务商必须在发出传真函件后3个工作日内将资料原件【服务商提供书面的质疑函件（原件且加盖公司公章）以及相关质疑内容的证明材料、法定代表人（执行合伙人）或负责人证明书、授权委托书、经办人身份证原件及复印件（加盖公章）】提交至或邮政快递至采购人，再给予正式受理。

# 评审方法

1、采用综合评估法确定服务商，评分标准见下表。

评审委员对每个通过资格性检查和符合性检查且报价不超过采购上限价的服务商进行评审、打分，然后汇总每个服务商每项评分项的评分。

服务商的商务和技术评审得分为各评委的评分后计取算术平均分，价格分按下表公式算出，分数出现小数点，保留小数点后二位，第三位小数四舍五入。

每个服务商的总得分为：价格分+商务分+技术分，按评审综合得分从高至低的顺序进行排列，综合得分排名第一的服务商作为中选候选人，本项目确定1名中选服务商；若综合得分相同的，按价格分从高至低的顺序排列；若综合得分、价格分均相同的，按技术分顺序排列；若综合得分、价格分和技术分均相同的，按商务同类业绩优劣排列。

评分标准

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 序号 | 项目 | 分值 | 评审内容及评分细则 |
| 价格(40%) | 1 | 价格评分标准 | 40 | 1.确定评审基准价：通过资格审查的供应商的响应价格中的次低价作为评审基准价。2.基准价取次低价，价格分按以下公式计算：取价格分满分为B分，报价为最低价、次低价时，价格分为满分。价格分=（评审基准价/供应商报价）×B，B=40 |
| 商务分（30%) | 2 | 企业资质 | 10 | 1.服务商提供广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证书；提供得4分。2.服务商提供质量管理体系认证证书；提供得2分。3.服务商提供环境管理体系认证证书；提供得2分。4.服务商提供职业健康安全管理体系认证证书；提供得2分。【证明材料：提供有效的证书复印件，不提供不得分】 |
| 3 | 同类业绩 | 5 | 服务商提供自2021年1月1日至本项目响应报价截止日（以合同签订时间为准）期间承担的5万元及以上的安防维护服务项目业绩，每提供一个得1分，最高得5分。 证明文件：业绩须提供中标（成交）通知书或合同关键页原件扫描件并加盖服务商公章（如中选后发现中选人业绩造假，将取消中选资格，并追究一切法律责任），业绩必须是服务商自有，分公司或子公司业绩不得分。同一业绩仅计分一次。同时提供甲方负责人联系人及电话，原件备查，业绩金额以所提供的发票合计金额为准，未按要求提供或提供不清晰导致评委无法判断的不得分。 |
| 4 | 服务能力 | 10 | 服务商能提供一个信息服务平台，对双方的人员、设备物资、企业资质、人员能力等信息资源，进行电子档案备案归档。同时，对双方的业务合作过程，如故障报修与维修、巡检计划、保养计划、维修汇报、巡检与保养计划执行、以及临时性维修任务等业务，提供全流程的在线服务云平台。使双方服务的需求、计划、执行、结果做到有据可依、有据可查，服务内容按需按计划执行、服务结果多方联动可追溯查询管理，具备用户权限管理功能，能够按照不同角色为用户配置数据的增加删除、修改和查看权限。具备日志管理功能，能够记录用户操作行为和操作时间。提供得10分。未提供或不涉及该项内容得0分。【证明材料：须提供自有系统并能体现上述功能的截图加盖报价人公章，非报价人自有平台或者功能不齐全均不得分。】 |
|  | 5 | 服务团队 | 5 | 根据供应商提供的施工技术员证件：电工作业操作证、高空作业操作证、焊工作业操作证、安防证、安全员证，每提供1个有效证件得1分.最高5分，未提供或不涉及该项内容得0分。同一个人只能得1分。【需提供近3个月通过服务商缴纳的社保证明】。 |
| 技术分（30%) | 6 | 实施方案 | 10 | 1.根据服务商提供整体项目概况分析及应急服务保证方案进行综合打分。（1）项目概况分析透彻到位、符合实际情况的得10分；（2）项目概况分析较透彻到位、较符合实际情况的得7分；（3）项目概况分析简单粗滤实际情况有一定偏差的3分；（4）未提供或不涉及该项内容得0分。 |
| 7 | 售后服务 | 10 | 根据服务商提供维护服务方案的详细维护计划情况进行综合评审。1、维修服务方案计划内容详细完整、科学合理、可行性强的得10分；2、维修服务方案计划内容较详细完整、较科学合理、可行性较强的得7分；3、维修服务计划方案内容简单较科学合理，可行性一般的得3分；4、未提供或不涉及该项内容得0分。 |
| 8 | 维修时效 | 10 | 服务商应满足7\*24小时电话或远程技术支持。具体要求：1小时响应，2小时到场，12小时修复，如无法修复，需提供备品备件替换，得5分。结合服务商提供公司注册地址或者驻场地址到服务场所线路图截图进行比对，距离服务场所5公里内得5分，5-20公里得3分，20公里以外得1分，【证明材料：场地使用证明】。 |

注：1. 每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 价格、技术、商务部分为针对项目具体情况设置项目，累加满分为100分。

4. 综合以上分析比较，评委会将对各报价文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

# 商务要求

1、响应报价组成

响应报价为中选人为采购人的视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门的硬件和软件提供定期保养服务和故障维修服务所产生的费用的完税价，单项报价均不超过下表内对应的各项的年预算金额，总价不超过人民币（大写）陆万陆仟叁佰零肆元整：（小写：￥66,304.00元）。具体安防设备维护保养清单如下：

|  |
| --- |
| 机关2024-2026年安防设备维护服务项目服务清单 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 次数 | 备注 |
| 1 | 视频监控设备维护保养 | 台 | 36 | 24 | 每月一次 |
| 2 | 车辆道闸维护保养 | 套 | 2 | 24 | 每月一次 |
| 3 | 电动伸缩门维护保养 | 套 | 2 | 8 | 每季度一次 |

注：响应报价不得高于采购上限价，高于采购上限价视为报价无效。

2、响应文件材料的份数和签署

（1）响应信封一份（内含法定代表人资格证明书、响应签署授权委托书、响应文件一览表）；

（2）纸质响应文件正本一份，副本一份，胶装，统一密封在一个外密封包里。

（2）响应文件封面、报价函均应加盖报价人公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。由委托代理人签字或盖章的，在响应文件中必须同时提交报价人法人代表授权委托书。

（4）除报价人对错误处必须修改外，全套响应文件应无涂改或行间插字和增删，如有修改，修改处应由报价人加盖报价人的校对章或由响应文件签字人签字或盖章。

3、付款方式

维护费用分为8期支付，具体如下：

维修保养一期：自合同签订之日起第3个月完成后支付一期维护费用；

维修保养二期：自合同签订之日起第6个月完成后支付二期维护费用；

维修保养三期：自合同签订之日起第9个月完成后支付三期维护费用；

维修保养四期：自合同签订之日起第12个月完成后支付四期维护费用；
维修保养五期：自合同签订之日起第15个月完成后支付五期维护费用；

维修保养六期：自合同签订之日起第18个月完成后支付六期维护费用；

维修保养七期：自合同签订之日起第21个月完成后支付七期维护费用；

维修保养八期：自合同签订之日起第24个月完成后支付八期维护费用；

# 合同条款及格式

机关2024-2026年安防设备维护服务采购合同

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

地址：深圳市宝安区宝城十三区自来水有限公司办公楼

电话：0755-27806646

乙方：

地址：

电话：

根据 《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、行政法规，结合本项目实际情况，遵守平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就机关2024-2026年安防设备维护服务项目事项协商一致，订立本合同。

一、工作概况

1、项目名称： 机关2024-2026年安防设备维护服务项目

2、服务地点： 深圳市深水宝安水务集团有限公司集团大院。

3、服务内容： 乙方为甲方（深圳市深水宝安水务集团有限公司）集团大院视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门的硬件和软件提供定期保养服务和故障维修服务。（合同期内提供定期对视频监控系统、车辆道闸系统、电动伸缩门维护保养、故障维修服务以及单价300.00元以下的配件更换服务）。

4、工作质量： 确保安防系统正常可靠稳定运行 。

二、工作期限

服务期限：两年
自 年 月 日起至 年 月 日止。

三 、合同价款与付款方式

1、本合同价为（大写）人民币 ：（小写：￥ 元）。

2、甲方按下列第 3 方式支付给乙方合同价款：

3、本合同服务费用： （大写： ），费用平均分为8期支付，具体如下：

维修保养一期（自合同签订之日起第3个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付一期维护费用：
 （大写： ）；

维修保养二期（自合同签订之日起第6个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付二期维护费用：
（大写： ）；

维修保养三期（自合同签订之日起第9个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付三期维护费用：
 （大写： ）；

维修保养四期（自合同签订之日起第12个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付四期维护费用：
 （大写： ）；
维修保养五期（自合同签订之日起第15个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付五期维护费用：
 （大写： ）；

维修保养六期（自合同签订之日起第18个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付六期维护费用：
（大写： ）；

维修保养七期（自合同签订之日起第21个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付七期维护费用：
 （大写： ）；

维修保养八期（自合同签订之日起第24个月）完成后由甲方进行考核，考核合格后支付八期维护费用：
 （大写： ）。

4、甲方支付合同价款前，乙方应当进行现场恢复并清理干净服务场地，经甲方验收合格并向甲方提供等额有效增值税专用/普通发票。否则甲方有权拒绝付款，且不承担任何违约责任。因乙方违约应偿付的违约金、赔偿金等费用，甲方有权从应付款项中直接予以扣除，不足部分仍须由乙方承担，甲方有权向乙方追偿。因乙方请款材料不齐全或不及时导致甲方付款延迟的，甲方不承担违约责任。
5、机关2024-2026年安防设备维护服务项目分项报价清单

|  |
| --- |
| 机关2024-2026年安防设备维护服务项目分项报价清单表 |
| 甲方填写 | 乙方填写 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 次数 | 单价金额（元） | 小计金额（元） | 备注 |
| 1 | 视频监控设备维护保养 | 台 | 36 | 24 | 　 |  | 每月一次 |
| 2 | 车辆道闸维护保养 | 套 | 2 | 24 | 　 |  | 每月一次 |
| 3 | 电动伸缩门维护保养 | 套 | 2 | 8 | 　 |  | 每季度一次 |
| 4 | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

四、服务内容:

1、服务内容主要分为系统维护保养和设备故障维修两部分。

1.1 系统维护保养

乙方按合同要求定期对安防设备表面进行清洁、除垢；对系统进行全面的检测保养、主机进行整机除尘、硬盘垃圾清理等；对各个设备定期进行检测运行情况，并做好相关记录。

1.2 设备故障检查维修和更换

乙方提供7\*24小时的响应热线，乙方在接到甲方电话或书面的维修通知后，必须指定技术人员24小时内到达故障现场；乙方在维修及维护保养时，如确因设备器件损坏且无维修价值需更换时，甲方告知乙方更换需求，完成设备更换并确保正常运行后，乙方填写记录表并经甲方签字确认。

2、各服务地点服务要求细则

2.1 设备月度告警测试服务

（1）视频监控系统设备告警及联动测试服务。

（2）确保系统运行正常，告警测试正常，及时发现故障设备进行更换，如果清单没有或者无法找到同一型号的产品时（包括设备零配件已被市场淘汰等因素），乙方须提供更高版本或性能更好的产品来代替。

（3）完成设备更换后并确保系统正常运行，乙方填写维修记录表并经甲方负责人签字确认或者值班人员签字确定。

2.2 设备季度保养服务

2.2.1 视频监控系统：

（1）视频监控画面是否丢失、清晰，录像时间是否90天以上。

（2）视频监控设备、支架、线管加固。

（3）视频监控录像回放是否正常。

（4）视频监控主机电源及设备是否正常。

（5）视频监控主机机柜是否无灰尘沉积。

（6）视频监控软件告警是否正常。

（7）摄像机支架、镜头清洁、除垢。

（8）检查所有视频监控控制箱防水、防火、防潮是否正常。

（9）检查视频监控主机机柜所有线路线管是否接触不良、老化。

（10）测试视频监控主机软件病毒防护是否正常。

（11）检查所有视频监控设备、线路、支架、线管是否老化严重。

2.2.2 电动伸缩门：

（1）检查挡车杆，对反光膜脱胶或脱落的进行修复。

（2）取下齿轮箱顶盖，打开齿轮箱门，对各转动轴加润滑油。补充齿轮箱内机油。

（3）全面紧固电线接头，修锉电器触点。

（4）检查电容器有变质漏油时，立即替换。

（5）检查箱门、箱盖密封，防止雨水进入。

（6）打开齿轮箱箱，查验齿轮磨损及限位开关紧固。

（7）全面抹擦箱内各部件灰尘清洁。

（8）遥控/开门按钮检查。

2.2.3 车辆道闸：

（1）车辆道闸摄像头车牌识别功能是否正常。

（2）车辆道闸抬杠功能是否正常。

（3）车辆道闸地感线圈识别是否正常。

（4）车辆道闸遥控功能是否正常。

（5）检查车辆道闸各项配套设备，包括转动部分、闸杆组件等是否正常。

（6）检查齿轮磨损情况及限位开关紧固情况。

（7）检查各转动轴、齿轮内机油使用情况。

（8）检查箱门、箱盖密封情况，防止雨水进入。

（9）全面清理箱内各部件灰尘。

五、甲乙双方权利义务

（一）甲方权利、义务

1、甲方有权监督及检查乙方工作，发现问题及时协调解决；

2、甲方提供乙方服务工作的供水供电；

3、按照合同约定支付合同价款。

（二）乙方权利、义务

1、乙方应当配合甲方的监督检查工作，及时处理修正过程中出现的问题；

2、乙方应当选派技术熟练的工作人员承担本次服务工作；

3、服务过程中因为乙方原因造成安全事故，一切责任由乙方自行承担；服务过程中因为乙方原因导致甲方、第三方人身、财产损失的，责任由乙方承担。造成甲方被索赔的，甲方有权向乙方追偿（包括但不限于律师费、仲裁费、诉讼费等）；

4、乙方自行统一为指派到甲方从事此次服务项目的工作人员购买工伤保险及商业保险，并承担其相应的保费。如发生工伤事故，乙方自行完成其保险的相关工作，超出赔偿的金额由乙方承担，甲方不承担任何赔偿责任，乙方不得以任何理由与甲方发生纠纷。

5、乙方必须严格按照国家现行安全操作规程进行服务，并遵守甲方制定的安全生产规章制度和奖惩制度，完善设施。

6、乙方必须与进场的自有人员签订劳动合同及自行办理劳动工伤保险事宜，费用自理，如未签订劳动合同，发生劳动纠纷和事故由乙方负全部责任并承担全部责任。

7、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方的技术要求提供服务，按本合同约定的时间提交经甲方验收合格的成果资料。

8、乙方未经甲方的书面同意，不得将与本项目有关的资料用于与本服务项目之外的任何项目。如有违反，乙方应当承担本合同总价款 30 %的违约金，并赔偿因此造成的甲方一切损失。

六、服务验收

1、自乙方完成委托服务后 3 日内通知甲方，由甲方组织验收。甲方验收合格不免除乙方因服务本身质量问题应承担的赔偿责任。

2、甲方在验收中，如果发现服务质量不合规定，应及时向乙方提出书面异议，甲方有权停止支付合同全部款项。

七、知识产权

1、乙方确保甲方在使用该服务成果的过程中，不会和第三方产生专利权、商标权或其他知识产权归属的纠纷。如发生上述纠纷，由乙方承担一切责任；如因此给甲方造成损失，乙方应承担损失费用。

2、乙方为执行本合同而提交给甲方的技术、检测等资料，甲方可永久免费使用。

八、违约责任

1.如乙方违反本合同中所规定的义务，甲方有权发出书面通知乙方要求立即停止违约行为，并承担赔偿责任。当乙方在收到书面通知之日起，应立即停止其违约行为，并在七日内赔偿甲方因此受到的所有损失。若乙方继续进行违约行为或不承担赔偿责任，甲方亦有权提前终止本合同。若因乙方的违约行为导致合同目的无法实现的，甲方有权单方面解除本协议，乙方需按合同总价的20%向甲方支付违约金。

2.由于乙方原因，延误了服务交付时间，每延误一天，应减收该项目应收合同价的千分之五价款作为违约金；延误超过十个工作日时，甲方有权单方解除本合同，乙方应当支付甲方本合同总价的 20%作为违约金，并赔偿因此造成甲方的全部损失。

3.乙方交付的成果不符合约定的，甲方可要求乙方无条件重新或完善服务，因此导致延期交付的，乙方应按本条第2款约定承担延期交付的违约责任。若乙方拒绝或重新服务后仍无法通过甲方验收，甲方有权解除合同，乙方应返还甲方已支付的款项，同时承担合同总价 20%的违约金并赔偿造成甲方的全部损失。

4.如任何一方违约，守约方为维护权益向违约方追偿的一切费用（包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、担保费、交通费、差旅费、鉴定费等等）均由违约方承担。

九、争议解决方式

1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响服务进度的前提下，双方可采取协商解决。

2、当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，双方可向甲方所在地人民法院起诉。

十、合同的生效、终止

本合同自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章后生效。甲乙双方履行完本合同全部义务，合同价款支付完毕，本合同即告终止（但本合同争议解决条款除外）。

十一、本合同一式 份，甲方执 份，乙方执 份，均具有同等法律效力。

十二、合同中所列甲乙方的地址即为各方的送达地址，如接收方拒绝签收的，以邮件发出之日起第三日视为送达。如若地址有更改，须自变更之日起 3 日内以书面形式通知另一方。否则，按本合同所列地址送达的通知或其他有关文件均视为有效送达。

（以下无正文）

|  |  |
| --- | --- |
| 甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司  | 乙方：  |
| 法定代表人或委托代理人： | 法定代表人或委托代理人： |
| 地址： | 地址： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 联系人： | 联系人： |
| 电话：  | 电话：  |
| 签订时间： | 签订时间： |

签订地点：

**附件1：安防各子系统维修更换设备及材料清单报价表**

|  |
| --- |
| 安防各子系统维修更换设备及材料清单报价表 |
| 序号 | 系统归类 | 产品名称 | 品牌 | 型号或规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP0818ZIX-D/237(5mm) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机带雨刮 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-AFW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 视频监控配件 | 网络全彩全景智能枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2DC7C144MW-D(20X/F1) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 视频监控配件 | 网络全彩球机 | 海康威视 | iDS-2DC7223MWR-A | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 视频监控配件 | 网络室内球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-D | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视频监控配件 | 网络室外枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWD-IZS | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频监控配件 | 网络室内一体枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A26EFWD-IZS/ZJ | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 视频监控配件 | 网络防爆枪机 | 海康威视 | DS-2XE6222F-IS | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 视频监控配件 | 网络防尘防水防腐蚀筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6626B-IZH(R)S | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 视频监控配件 | 网络高清照车牌专用摄像机 | 海康威视 | DS-TCG205-B | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 视频监控配件 | 400万4寸23倍红外网络球机 | 海康威视 | DS-2DC4423IW-D  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWD-IZS(2.7-13.5mm)  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347EWD-LZS(3.3-9mm)(B)(白)  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3347WD-L | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWDV2-LZS | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7327EWD-LZS(3.3-12mm)(B)(白) | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27WD-LU | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 视频监控配件 | 200万高清网络防油污POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-ECD2045-L3/DSK | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 视频监控配件 | 模拟监控摄像 | 海康威视 | DS-2CE16F5P-IT5 950线 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 视频监控配件 | 网络4G无线摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T26XM-LGLE | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 视频监控配件 | 视频管理服务器1 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310800757 含系统D-BBD) | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 视频监控配件 | 视频管理服务器2 | 海康威视 | DS-VE2108C-BBD(标配)/win2016  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 视频监控配件 | 综合安防管理平台软件 | 海康威视 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 路 | 1 |  |  |
| 28 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器1 | 海康威视 | DS-A71024R | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器2 | 海康威视 | DS-A72024R | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器3 | 海康威视 | DS-A71036R | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR1 | 海康威视 | DS-7808N-Q2 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR2 | 海康威视 | DS-7716N-K4 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR3 | 海康威视 | iDS-7916NX-K4/S\*1 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR4 | 海康威视 | iDS-7816NX-Z2/X | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR5 | 海康威视 | DS-7932N-I4 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR7 | 海康威视 | DS-8616N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR8 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR9 | 海康威视 | DS-8816N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 视频监控配件 | 高清视频解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 视频监控配件 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 视频监控配件 | 液晶监视器22寸 | 海康威视 | DS-D5022FQ-NA | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 视频监控配件 | 液晶监视器24寸 | 海康威视 | DS-D5024UL | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 视频监控配件 | 液晶监视器32寸 | 海康威视 | DS-D5032FE | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 视频监控配件 | 液晶监视器43寸 | 海康威视 | DS-D5043FE | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 视频监控配件 | 液晶监视器50寸 | 海康威视 | DS-D5050UE-A | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 视频监控配件 | 液晶监视器65寸 | 海康威视 | DS-D5065FL | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏46寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏55寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏挂墙支架 | 海康威视 | 55寸/L35 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 视频监控配件 | 摄像机内存卡 | 海康威视 | 256G TF卡 | 张 | 1 |  |  |
| 53 | 视频监控配件 | 智能音箱 | 海康威视 | DS-2FH3022A-IW  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000NM021A  | 块 | 1 |  |  |
| 55 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000NM000A  | 块 | 1 |  |  |
| 56 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000NM0016 | 块 | 1 |  |  |
| 57 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘4TB | 希捷 | ST4000VM004  | 块 | 1 |  |  |
| 58 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000VX001 | 块 | 1 |  |  |
| 59 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000VX004  | 块 | 1 |  |  |
| 60 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000VX0004 | 块 | 1 |  |  |
| 61 | 视频监控配件 | 防爆枪机接线盒 | 海康威视 | DS-1675ZJX-S | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 视频监控配件 | 网络室内球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1661ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 视频监控配件 | 开关电源 | 明炜 | LRS-350-12 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 68 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 2米 | 根 | 1 |  |  |
| 69 | 视频监控配件 | 镀锌监控杆 | 国标 | 3.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 70 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 71 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 72 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 双横臂180度/0.6米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 73 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 双臂90度型/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 74 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 单臂/0.9米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 75 | 视频监控配件 | 监控立杆10米 | 国标 | 八角镀锌管10米高度 | 根 | 1 |  |  |
| 76 | 视频监控配件 | 监控外围横臂 | 国标 | 1.5米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 77 | 视频监控配件 | 监控高空横臂 | 国标 | 0.6米/枪机/1个头 | 根 | 1 |  |  |
| 78 | 视频监控配件 | 监控支架 | 国标 | 鸭嘴式铝合金 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 视频监控配件 | 防爆枪机支架 | 国标 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机支架 | 国标 | 1.2-1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 81 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机补光灯 | 国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 600宽\*800高\*450深，U15/6845，含国产普通220V风扇，挂墙配件，门板打印机箱、挂墙配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 400\*500\*300，含门板打印，含安装配件（挂墙或者抱杆）含国产220v无温控风扇， | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 视频监控配件 | PC客户端主机 | 联想 | I7 10700/16G/256G SSD+1TB / GT 730 2G独立显卡/键盘鼠标 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 电动伸缩门配件 | 不锈钢门体 | 百胜 | 高度2米、宽度0.9米 | 米 | 1 |  |  |
| 86 | 电动伸缩门配件 | 铝材门体 | 百胜 | 铝合金材质主料：80\*80足1.0副料：60\*50足0.85 | 米 | 1 |  |  |
| 87 | 电动伸缩门配件 | 单轨电机控制系统 | 百胜 | 单轨电机 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 电动伸缩门配件 | 控制盒 | 百胜 | 四线 | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 电动伸缩门配件 | 电机控制主板 | 百胜 | 单电机 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 电动伸缩门配件 | 限位棒 | 百胜 | 10公分 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 电动伸缩门配件 | 电动门轨道 | 百胜 | 镀锌铁 | 米 | 1 |  |  |
| 92 | 电动伸缩门配件 | 电动门轮子 | 百胜 | 12公分 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 电动伸缩门配件 | 显示屏 | 百胜 | LED | 块 | 1 |  |  |
| 94 | 电动伸缩门配件 | 无轨电机控制系统 | 百胜 | 晶源电机2台（420W) | 套 | 1 |  |  |
| 95 | 车辆道闸 | 道闸杆 | 德生 | 100\*44\*1.2mm | 条 | 1 |  |  |
| 96 | 车辆道闸 | 道闸控制板 | 德生 | DZ014 | 块 | 1 |  |  |
| 97 | 车辆道闸 | 电机减速机 | 德生 | 120W6秒 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 车辆道闸 | 遥控器 | 德生 | 433M | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 车辆道闸 | 道闸平衡弹簧 | 德生 | 7.5MM | 条 | 1 |  |  |
| 100 | 车辆道闸 | 雷达 | 德生 | 　 | 台 | 1 |  |  |

**附件2：安防设备维护服务月度考核表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核项目 | 考核标准 | 考核评分办法 | 考核评分 | 备注 |
| 1 | 系统巡视 | 乙方上报维护设备清单，并根据设备清单巡检每台设备，认真填写相关巡视记录,要做到记录完整、清晰、准确。 | 定期检查定期抽查。没有严格执行巡视任务，巡视记录漏填、错填，一次扣0.5分，满分20分。 | 　 | 　 |
| 2 | 在巡视的过程中，如遇电视墙无视频信号、服务器异常、远程网络系统异常及监控终端不好使等情况，应及时维修恢复。 | 定期检查。如出现安全隐患未及时发现或未及时处理设备故障造成一定影响的，视情节轻重将追究巡视人员责任并每次扣罚2分，满分20分。 | 　 | 　 |
| 3 | 设备清洁 | 每三个月巡视系统设备并对监控主机及相关控制设备进行全面的清洗。 | 根据检查情况扣分，机柜整个未清洗扣2分，每出现1台设备未清洗扣0.5分，满分15分。 | 　 | 　 |
| 4 | 技术支援工作 | 1、在接到甲方的故障申告3小时内必须出发，24小时内必须到达现场； | 1、由于支援工作不及时影响甲方工作的，每次扣1分，造成重大损失的每次扣4分。由于自然因素等不可抗力造成的不扣分。 | 　 | 　 |
| 5 | 2、只需更换备件的障碍必须在到达现场后12小时内修复，疑难前端设备障碍在48小时内修复，疑难后端障碍在72小时内修复； | 2、由于障碍不能及时修复（超过规定时限）而系统停止工作的，每次扣1分。 | 　 |
| 6 | 　 | 3、满分20分。 | 　 |
| 7 | 安全生产 | 巡检人员必须严格执行各项相关安全规定、操作规程， | 1、由于违反操作规程，造成人身伤害的扣1分，造成重伤、致残及死亡的扣4分。 | 　 | 　 |
| 8 | 2、由于违反操作规程，造成甲方重大损失的，扣5分， | 　 |
| 9 | 3、满分10分 | 　 |
| 10 | 技术培训 | 负责甲方维护和使用人员的技术培训，及时解答甲方人员的操作问题。 | 1、在甲方更换视频系统维护或使用人员时提供一次业务培训，乙方不提供扣5分。 | 　 | 　 |
| 11 | 2、甲方出现系统问题时，乙方提供电话咨询服务协助解决问题，甲方不满意一次扣0.5分。 | 　 |
| 12 | 3、满分15分。 | 　 |
| 13 | 总分 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 14 | 考核情况： | 　 |
| 15 | 维保单位签字： 项目负责人： 考核日期：  |
| 16 | 备注：80分以下扣30%维保费，70分以下扣50%，60以下为不合格，扣本次考核全额维保费 |

# 附件3：安防设备维护服务月度巡检表

|  |
| --- |
|  **年**  **月份安防设备巡检汇总表** |
| 序号 | 系统名称 | 巡检内容 | 巡检情况 | 巡检位置 |
| 1 | 视频监控 | 1. 视频监控画面是否丢失、清晰，录像时间是否90天以上。
2. 视频监控设备、支架、线管是否损坏。
3. 视频监控录像回放是否正常。
4. 视频监控主机电源及设备是否正常。
5. 视频监控主机机柜是否无灰尘沉积。
6. 视频监控软件告警是否正常。
7. 摄像机支架、镜头清洁、除垢。
8. 检查所有视频监控控制箱防水、防火、防潮是否正常。
9. 检查视频监控主机机柜所有线路线管是否接触不良、老化。
10. 测试视频监控主机软件病毒防护是否正常。
11. 检查所有视频监控设备、线路、支架、线管是否老化严重。
 | 合格 □ 不合格□ | 集团大院高清网络36路， |
| 2 | 车辆道闸 | 1. 检查挡车杆，对反光膜脱胶或脱落的进行修复。
2. 取下齿轮箱顶盖，打开齿轮箱门，对各转动轴加润滑油。补充齿轮箱内机油。
3. 全面紧固电线接头，修锉电器触点。
4. 检查电容器有变质漏油时，立即替换。
5. 检查箱门、箱盖密封，防止雨水进入。
6. 打开齿轮箱箱，查验齿轮磨损及限位开关紧固。
7. 全面抹擦箱内各部件灰尘车辆道闸
8. 遥控/开门按钮检查
 | 合 格□不合格□ | 前、后门 |
| 3 | 电动伸缩门（每个季度巡检一次） | 1. 检查门体是否有变形、损坏或者锈蚀，。
2. 检查控制面板、按钮、指示灯等是否正常工作。
3. 确认安全防护装置（如红外感应、防夹手等）是否正常工作，以防止意外伤害。
4. 检查电机和传动系统是否运行平稳，有无异常声音，确保门的开启和关闭动作正常。
5. 检查轨道是否有变形、损坏或者异物阻塞，滑轮是否灵活，确保门体运行平稳。
6. 检查门体在开启和关闭过程中是否平衡，有无倾斜或抖动现象。
7. 检查所有紧固件是否牢固，如螺丝、螺母等是否有松动。
8. 检查电源线路是否安全，电气保护装置是否正常工作。
9. 对需要润滑的部位进行润滑，减少磨损和噪音，延长使用寿命。
10. 定期清洁门体、轨道和传动系统，防止灰尘影响门的正常运行。
11. 确保紧急停止开关、手动释放装置等应急设备处于良好状态，以便在紧急情况下快速响应。
 | 合 格□不合格□本季度已巡检□ | 前、后门 |
| 巡检单位： 巡检情况：巡检人员签名：客户确认签名： 日期：  |

# 附件4： 廉洁协议书

甲方：深圳市深水宝安水务集团有限公司

乙方：

   为了在项目中防止各种不正当行为的发生，促进本单位的党风廉政建设，根据国家和深圳市深水宝安水务集团有限公司有关项目承发包和廉政建设的各项规定，针对 项目，特订立如下协议：

  一、甲乙双方应当共同自觉遵守国家和深圳市深水宝安水务集团有限公司关于党风廉政建设的各项规定和关于建设项目承发包的各项规定。

  二、甲方及其工作人员应做到

  （一）甲方工作人员（含家属、子女，下同）不得以任何形式向乙方索要赞助和收受回扣等好处费。

  （二）甲方工作人员应当保持与乙方的正常业务交往，不得接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得向乙方索要（或接受）通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品，不得在乙方报销任何应由单位或个人支付的费用。

  （三）甲方工作人员不得参加可能影响公正执行公务的宴请和高消费的娱乐活动。

  （四）甲方工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶、家属和子女的工作安排，以及出国出境提供方便。

  （五）甲方工作人员不得以考察、参观等名义参加乙方安排的国内外旅游活动。

  （六）甲方工作人员不得向乙方介绍家属或亲友从事与甲方项目有关的材料设备供应、项目分包等经济活动。

   三、乙方及其工作人员应当做到

  （一）乙方应当通过正常途径开展相对业务工作，不得为获取某些不正当利益而向甲方工作人员（含家属、子女，下同）赠送礼金、有价证券和贵重物品等。

  （二）乙方工作人员不得为谋取私利擅自与甲方工作人员就项目承包、项目费用、材料设备供应、项目量变动、项目验收、项目质量问题处理等进行私下商谈或者达成默契。

  （三）乙方不得以洽谈业务、签订经济协议等为借口，邀请甲方工作人员外出旅游或进入营业性高档娱乐场所。

  （四）乙方不得为甲方单位和个人购置或者提供通讯工具、交通工具、家电及高档办公用品等物品。

  四、乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议者，应当向甲方领导或者甲方上级单位举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

  五、甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向乙方上级领导或有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

  六、本协议作为项目承发包协议的附件，经协议双方签署后立即生效。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）： 法定代表人/授权代表（签字）：

 年 月 日 年 月 日

# 附件5： 安全生产协议

**甲方：**

**乙方：**

兹因本项目需要，乙方为我方提供售后服务。为进一步加强和规范运输安全管理，落实安全主体责任，预防发生安全事故，在生产运输活动中树立安全发展理念，坚持“安全第一，预防为主、群防群治”的方针和《中华人民共和国道路交通安全法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国安全生产法》等有关规定，结合本项目安全工作实际情况，经甲乙双方平等、协商一致签订本协议，本协议作为《 》（合同编号： ）的附属协议，有效期自本协议签订之日起至主合同自动终止或提前解除之日止。

一、双方权利和义务

（一）甲方权利义务

1、甲方作为直接监管人员，依据有关安全规章制度，有权对乙方为甲方提供的作业进行安全监管。

2、甲方应指定业务单位作为监管乙方的责任单位，履行安全监管的责任和义务。

3、甲方监管人员有权责令乙方整改乙方人员的不安全、不规范行为和使甲方处于不安全状况的车辆及管理上的缺陷。

4、甲方监管人员有权对乙方作业现场和作业过程实施安全检查，对违反安全规定的行为有权立即纠正，并有权根据情况的严重程度扣减相应的费用。

5、甲方应告知乙方可能遇到的主要危险及必须遵守的安全规范。

6、对乙方自带机具、设备、安全防护用品等进行技术指标、安全性能检验，合格者方可进入甲方场所，并监督乙方正确安装使用和拆除。

（二）乙方权利义务

1、乙方要保证运输车辆性能为合格车辆，无任何质量问题。严禁人员带病作业或者超负荷运输。

2、乙方需管理好员工严格遵守甲方各项规章制度，包括甲方安全作业制度、相关设备操作规程及工作要求等，按照甲方要求做足安全防护措施。

3、乙方必须对甲方提供的运输安全要求进行培训和落实。

4、乙方驾驶员驾驶车辆前和驾驶车辆过程中禁止饮酒或食用带酒精、麻醉成分的食品或吸食毒品。严禁无证人员驾驶车辆。

5、乙方无关人员、车辆禁止进入装卸场所，凡进入运输、装卸场地的人员、车辆必须服从甲方监管人员的指挥。

6、乙方应督促送货人员每天对车辆进行出车前、运输途中检查，确认车辆安全，才能进行运输，运输途中要严格遵守国家和地方交通法律法规，返回后对车辆进行日常保养和定期保养。

7、乙方在送货过程中，必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及国家的其他有关规定。

8、乙方必须重视安全工作，在运输过程中应遵守国家的法律法规，因乙方责任发生任何事故产生的一切费用及责任由乙方负责。

9、乙方人员在运输、装卸作业过程中应遵守国家的法律法规及甲方的相关制度，发生事故时，乙方必须组织救援，将事故损失降低到最低限度。

10、乙方服务人员与乙方之间为劳动关系。乙方向甲方提供配送及装卸服务。乙方服务人员与甲方不具有任何劳动关系。乙方未履行劳动法律法规规定的义务给其员工及甲方造成的一切损失由乙方承担；乙方服务人员在甲方工作场所期间因乙方责任所产生的安全事故，包括造成的人身损害和财产损失，均与甲方无关，乙方应承担一切责任和费用。若甲方因此被司法机关判定承担责任的，甲方有权向乙方追偿。

11、乙方全面负责乙方服务人员的用工与社保管理、劳动纠纷处理办理，乙方与乙方服务人员签订的劳动合同需提供给甲方备案，并按国家法律法规规定为员工购买社会保险、意外工伤险，负责承担乙方服务人员之安全责任保险、工资、劳保福利及其他一切费用。

12、乙方应遵守国家关于质量、环保及职业健康与安全方面的法律法规规定，服从甲方的管理。

13、乙方应当保证其员工自觉遵守国家、地方政府各项安全生产安全法律、规章、标准，和公司管理机构运输及装卸作业安全管理规章制度，并对违反安全管理规定的后果承担责任。

14、乙方在运输作业时，应严格遵守公司管理机构的有关规定，严禁违章作业或野蛮作业，避免对甲方及甲方工作人员造成人员伤害和财产损失。

15、乙方在运输作业时，应采取科学的安全保护措施，为所属员工提供必需人身防护用品，避免发生人员意外伤亡事故。

16、甲方安全监管单位、安全管理部门或上级主管部门进行安全检查时，乙方必须配合检查工作，并指定专门人员协助检查工作直至完成。

17、乙方使用、管理范围内遇有突发事件时，乙方必须配合公司管理机构开展应急处置工作，并指定专门人员协助处置工作直至完成。

二、安全培训及人员管理

1、乙方对生产（作业）人员的安全培训教育至少应满足以下要求：

（1）乙方应按照要求参加甲方开展的各项安全培训；

（2）乙方应当对所属人员进行专业技能安全培训；

（3）乙方负责组织的安全培训项目及实施标准：

a.每月至少组织一次由所有工作人员参加的安全教育培训；

b.每月组织一次由所有工作人员参加的业务技能考核；

c.培训内容应包括国家、行业、地方政府法律、规章、标准，以及公司有关安全管理规定和生产（作业）岗位操作规范。

（4）安全培训基本要求：

a.每次培训时，参加培训人员必须到位，做好培训签到记录；

b.建立生产（作业）人员安全培训档案。

2、乙方对所属人员的管理应至少满足以下安全要求：

（1）乙方及其员工应遵守公司管理机构的行政管理规定和规章制度；

（2）乙方所属人员不得在其承包区域内住宿，不得对甲方或任何第三方进行滋扰性的行为；

（3）乙方所属人员上班前严禁饮酒及有酒精含量的物品；

（4）乙方所属人员在公司范围内应认真遵守国家、地方政府交通安全管理规定，确保车辆行驶和行人交通安全，避免发生交通安全事故。

三、安全装卸要求

1、乙方人员驾驶运输车辆进入甲方场所应当携带车辆通行证，以便值班员核验身份，如不能提供车辆通行证的禁止进入甲方场所，同时司机人员应当遵守现场各类交通标识和值班员指引。

2、乙方驾驶员进入甲方场所应当穿好工作服，禁止穿短裤、背心、拖鞋、凉鞋等暴露脚趾的鞋子。

3、乙方运输车辆驾驶人员进入甲方场所后，只允许从事与装卸作业的相关事项，不得进入作业区域外的其他生产及办公区域，且不得擅自穿越生产区进入办公区域，如需要去办公区域，应当提前向甲方备案，获得批准后方可进入办公区域。

4、乙方车辆进（出）甲方场所时禁止在场所内开启远光灯，禁止在场所内无故鸣喇叭；严禁场所内行驶过程中做出打电话、看手机等危险驾驶行为。

5、乙方车辆进（出）甲方场所时必须严格按照各场所的限速要求控制车速（一般不得超过限速10千米/小时），缓慢行驶，遵守现场标志或值班人员指引。当现场有特定指引标志时，应遵循现场标志或人员指引，按照要求路线行驶。

6、乙方车辆停车装卸时驾驶人员应拉好手刹，关闭车门，下车戴好安全帽，穿好反光马甲；装卸过程中应专注认真，禁止出现闲聊或与装卸无关的事项。

7、乙方汽车装卸时相关人员严禁攀爬车厢顶部进行作业，车辆在场所内等待期间应熄火。

8、乙方车辆或人员装卸货物完毕后，司机应下车检查车辆是否有异常情况，严禁车厢未封闭到位时驶离现场。

9、乙方运输车辆司机必须妥善处理车身掉落的杂物。清理掉落杂物不得丢弃在甲方场所内或其周围，保持装车区域和甲方场所的环境卫生。

10、乙方遇有特殊情况，应联系甲方现场值班人员处理，严禁私自违反安全规定处理。

四、违约责任

本协议经甲、乙双方共同确认签订，违反本协议约定，应承担相应的违约责任。

1、甲方：

甲方违反本协议未履行或未完全履行生产（作业）安全管理的责任和义务，对乙方安全生产造成损失或影响的，甲方应立即予以改进，确保责任和义务履行到位。

2、乙方：

（1）有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方追究违约责任，并责令乙方限期整改，由此造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担因此产生的一切责任和损失：

a.乙方所属员工违反国家、地方政府各项安全生产安全法律、规章、标准，和甲方生产（作业）安全管理规章制度进行违章作业的；

b.乙方违反遵守国家关于质量、环保及职业健康与安全方面的法规，不服从甲方对安全生产的管理的；

c. 乙方在生产（作业）时，未采取科学的安全保护措施，未提供生产（作业）人员必要人身防护用品的。

（2）有下列情形之一，甲方视情况的严重性向乙方追究违约责任，并责令乙方限期整改；由此造成人员伤亡或财产损失的，乙方应承担因此产生的一切责任和损失。

a.乙方违规使用无安全生产作业资质人员上岗作业的；

b.乙方在其使用、管理范围内违章作业或野蛮作业，对甲方或其他人员造成人员伤害和财产损失的；

c.乙方不积极配合甲方安全监管单位、安全管理部门或政府主管部门对乙方安全检查监督工作的；

d.在使用、管理范围内遇有突发事件时，乙方不积极配合甲方开展应急处置工作的。

（3）乙方及所属员工在本场发生不安全生产事件的，乙方应赔偿甲方由此造成的一切损失，同时，对于重复发生或对甲方造成负面影响的，甲方视情向乙方追究法律责任，直至解除合同；构成犯罪的，交由司法机关依法追究其法定代表人或当事人的刑事责任。

（4）甲方责令乙方限期整改但乙方未进行整改或未及时完成整改的，甲方有权解除与乙方签订的合同，由此所产生的一切损失由乙方自行承担。

五、其他规定

1.乙方在实施项目前，须向甲方提交实施人员名单及劳动合同复印件，并加盖乙方公章。

2.甲方在实施项目前，须核对实施人员是否在乙方提供的名单内，不在名单内的不可进行作业。因此造成的损失由乙方承担，甲方不承担任何责任，如给甲方造成损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3.乙方若需变更实施人员名单，须按照条款1要求提前将名单提供给甲方，经甲方确认同意后方可变更。

4、本协议份数与主合同一致，均具有同等法律效力。

5、因履行本协议所产生的纠纷，双方应友好协商解决，协商解决不成的双方可向深圳市宝安区人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 乙方（盖章）：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

法定代表人/授权代表（签字）： 法定代表人/授权代表（签字）：

  年 月 日 年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 附件6： 深圳市生产经营单位主要负责人安全生产主体责任承诺书

作为生产经营单位主要负责人和安全生产第一责任人，我认识到，生产安全事故的发生，不仅会对员工及员工家庭造成严重的伤害，也会使单位品牌形象和经济利益遭受重大损害，单位负责人还会面临严重的行政和刑事处罚。

我清楚，《中华人民共和国安全生产法》、《广东省安全生产条例》、《深圳市安全管理条例》、《深圳市生产经营单位安全生产主体责任规定》等法律法规，对生产经营单位的安全生产主体责任已有全面具体的规定，其中包括以下重要内容：

1.建立健全全员安全生产责任制，确保安全生产规章制度和操作规程执行到位；企业主要负责人定期听取安全生产工作报告，研究安全生产问题，至少每半年组织一次安全生产全面检查。

2.依法设立安全生产管理机构，配备安全生产管理人员，切实保障安全生产管理机构和人员履行安全管理职责。

3.依法保证安全生产资金投入，依法提取和使用安全生产费用，不挤占、不挪用；按规定购买安全生产责任保险。

4.落实全员安全生产培训制度，明确告知从业人员岗位危险因素、防范措施和应急措施，保证安全培训不合格者不得上岗、未持证者不得从事特种作业。

5.确保生产经营场所及有关设备设施、工艺流程符合国家标准或行业标准；依法为从业人员提供劳动防护用品并教育从业人员正确佩带；及时纠正违章操作行为，坚决杜绝违章指挥和强令违章冒险作业。

6.严格依照许可范围从事矿山生产、危险化学品生产经营使用等活动，严禁非法违法生产经营；遵守危险物品生产、经营、储存、运输、使用、处置规定；切实加强对（注：根据生产经营单位的实际列举、补充危险作业，如爆破、吊装、危险品装卸、油罐清洗、高处作业、有限空间）等危险作业的安全管理。

7.每半年至少开展一次风险点危险源排查，全面识别安全风险，有效落实管控措施；定期开展事故隐患排查，及时消除隐患，按规定向当地安全监管部门报告重大事故隐患排查治理情况。

8.严格落实建设项目安全设施“三同时”，做好安全警示和安全设备日常维护，不使用淘汰的或明令禁止的工艺、设备和材料。

9.组织制定并实施本单位生产安全事故应急救援预案，按规定建立应急管理队伍，储备必要应急物资，每年至少组织一次事故应急救援演练；如发生生产安全事故，保证及时、如实报告当地安全监管部门。

10.法律、法规及规章规定的其他安全生产主体责任。

我知晓，如本单位未正确履行安全生产主体责任，将承担行政、经济、刑事等方面的法律责任：

1.行政责任：单位将被责令限期整改、停业整顿，直至停产关闭；主要负责人将被警告、记过，直至撤职、开除党籍，终身不得担任本行业生产经营单位主要负责人等；

2.经济处罚：发生安全生产违法行为将被处以数额不等的罚款，如发生一般生产安全事故，最高将被处以 50 万元罚款；如发生特别重大事故，最高将被处以 2000 万元罚款；

3.刑事责任：依照刑法有关规定，如相关违法行为构成重大责任事故罪的，最高将被处以七年有期徒刑；构成非法经营罪及强令违章冒险作业罪的，最高将被处以十五年有期徒刑；如数罪并罚，最高将被处以二十年有期徒刑。

我承诺，将严格履行安全生产管理职责，主动认真学习安全生产法律法规，持续分析风险、辨识危害、降低风险，及时消除隐患、防范事故、确保安全。欢迎社会公众对我单位生产安全状况进行监督，如发现隐患可拨打“12350”安全生产有奖举报电话。

项目名称：

主要负责人（签名）：

承诺单位（盖章）：

承诺日期：2024年 月 日

# 响应文件格式

密封袋封条格式

响应文件

项目名称： 机关2024-2026年安防设备维护服务项目

项目编号：

响应单位： （加盖公章）

单位地址：

法定代表人/被授权人：

联系电话：

【2024年 月 日 时 分之前不得启封。】

备注：本封条应粘贴在响应文件的密封袋封面。

目 录

* 1. 报价函
	2. 法定代表人资格证明书
	3. 法定代表人授权书
	4. 授权代表承诺函
	5. 响应报价及履约承诺函
	6. 供应商情况介绍
	7. 供应商报价清单表
	8. 响应文件
	9. 服务方案
	10. 其他

# 一、 报价函

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

我方决定参加贵方组织的机关2024-2026年安防设备维护服务项目询价，并完全接受贵方发出的该询价文件中的所有内容、条件和规定，为此,我方作出如下承诺：

1、根据已收到贵方的编号为 号的机关2024-2026年安防设备维护服务项目的公开询价文件，并已详细审阅了全部询价文件及有关附表、附件。

2、遵照《中华人民共和国招标投标法》及其他相关法律法规规定，经研究上述询价文件的项目需求及其他有关文件和考察现场(如适用)后，我方同意以：人民币大写 元（即小写：￥ ）的报价参与项目询价。

3、我方同意所递交的响应文件在服务商须知规定的询价有效期内有效，在此期间内我方的报价有可能中选，我方将受此约束。如果在询价有效期内撤回报价或放弃中选人资格，或中选后不按时与贵方签订合同，则贵方有权废除中选，同时，我方承担：（1）支付该项目预算价的百分之五的补偿金给采购人或（2）若我方提交了保证金的,同意保证金按询价文件规定没收，两者以数额大的为准。另外，若造成贵方的损失超过上述（1）、（2）金额（以数额大的为准）的，贵方还有权要求我方对超过部分进行赔偿。

4、一旦我方中选，我方保证在收到中选通知书后15日历天内按照本询价文件规定与甲方签定合同,并按合同约定履行合同；如未按合同约定履行的，愿意承担违约责任。

5、我方保证严格执行有关法律、法规、规章、规范性文件的规定，决不挂靠、转包、违法分包。

6、一旦我方中选，在本项目实施过程中出现的技术问题及时解决，并保证本项目负责人随时能到现场、出席贵方召开的与本项目有关的各种会议。

7、我方若违反上述承诺之一的,愿承担一切责任并接受有关处罚。同时我方申明接受本询价文件所有条件和规定，否则我方报价将视为无效报价。

8、除非另外达成协议并生效，贵方的中选通知书和本响应文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

服务商（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码： 电话： 传真：

开户银行名称：

开户银行帐号：

开户银行地址：

开户银行电话：

# 二、法定代表人资格证明书

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

XXX同志，现任我XXX单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 单位： （盖章）

附：代表人性别： 年龄： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营： 兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

# 三、法定代表人授权书

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

兹授权XXX 同志，为我方参与贵单位组织询价的代表，其权限是全权代表本公司参与机关2024-2026年安防设备维护服务项目（ ） 号的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

授权单位： （盖章） 法定代表人 （签名或盖私章）

有效期限：至 年 月 日 签发日期：

附：代理人性别： 年龄： 职务： 身份证号码：

联系电话：

营业执照号码： 经济性质：

主营（产）： 兼营（产）：

主营： 兼营：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

 2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的报价，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司响应文件中的报价有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、签字代表为法定代表人，则本表不适用。

# 四、授权代表承诺函

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：XXXXXX）响应报价。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他供应商不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司响应无效。

2.取消XX公司的中选资格。

3.列入供应商黑名单。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 供应商(盖章): |  |
| 法定代表人(签字/盖章): |  |
| 供应商代表(签字): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |

（说明：本承诺函对应询价文件第一章响应文件初审表符合性审查第13条，如授权代表须为报价单位正式员工，须提供授权代表近三月的社保缴纳证明，如未满足社保缴纳期限需提供承诺函，承诺授权代表为报价单位正式员工）

# 五、供应商情况介绍

（一）供应商概况

（二）资质证明文件

1. 供应商资格要求的证明文件：

（1）营业执照（原件扫描件或复印件并加盖公章）

（2）供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选（中标）和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（3）从报价截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）企业基础信息查询结果为准，须提供查询截图加盖供应商公章）；

（4）单位法定代表人或单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得作为不同的供应商同时参加本项目报价（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）；

（5）本项目不接受联合体，不允许转包、分包（须提供承诺函加盖供应商公章，格式自拟）。

响应报价及履约承诺函（格式参考）

致：深圳市深水宝安水务集团有限公司

我司郑重承诺：

1.我公司本采购项目所提供的货物或服务未侵犯知识产权。

2.我公司参与本项目报价前三年内，在经营活动中没有骗取中选（中标）和严重违约、无行贿犯罪行为、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故。

3.我公司参与本项目采购活动时不存在被有关部门禁止参与采购活动且在有效期内的情况。

4.我公司具备询价文件要求的响应资格。

5.我公司未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、采购严重违法失信行为记录名单。

6.我公司参与该项目报价，严格遵守相关法律，报价做到诚实，不造假，不围标、串标、陪标。我公司已清楚，如违反上述要求，其报价将作废，被列入不良记录名单并在网上曝光，同时将被提请有关采购监督管理部门给予一定年限内禁止参与采购活动或其他处罚。

7.我公司如果中选，做到守信，不偷工减料，依照本项目询价文件需求内容、签署的采购合同及本公司在报价中所作的一切承诺履约。项目验收达到全部指标合格，力争优良。

8.我公司承诺本项目的报价不低于我公司的成本价，否则，我公司清楚将面临报价无效的风险；我公司承诺不恶意低价谋取中选；我公司对本项目的报价负责，中选后将严格按照本项目询价文件需求、签署的采购合同及我公司在报价中所作的全部承诺履行。我公司清楚，若我公司以“报价太低而无法履约”为理由放弃本项目中选资格时，愿意接受主管部门的处理处罚。若我公司中选本项目，我公司的报价明显低于其他报价人的报价时，我公司清楚，本项目将成为重点监管、重点验收项目，我公司将按时保质保量完成，并全力配合有关监管、验收工作；若我公司未按上述要求履约，我公司愿意接受贵司处置及主管部门的处理处罚。

9.我公司已认真核实了报价响应文件的全部内容，所有资料均为真实资料。我公司对报价文件中全部报价资料的真实性负责，如被证实我公司的报价文件中存在虚假资料的，则视为我公司隐瞒真实情况、提供虚假资料，我公司愿意接受贵司处置及主管部门作出的行政处罚。

10.我公司不存在单位法定代表人（负责人）为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，同时参加本项目报价之情形；我公司未为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我公司承诺未以联合体参与本次项目报价，不非法转包、分包。

报价单位： （盖章）

# 六、服务商报价清单表

|  |
| --- |
| 机关2024-2026年安防设备维护服务项目分项报价清单表 |
| 深圳市深水宝安水务集团有限公司填写 | 服务商填写 |
| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 次数 | 单价金额（元） | 小计金额（元） | 备注 |
| 1 | 视频监控设备维护保养 | 台 | 36 | 24 | 　 |  | 每月一次 |
| 2 | 车辆道闸维护保养 | 套 | 2 | 24 | 　 |  | 每月一次 |
| 3 | 电动伸缩门维护保养 | 套 | 2 | 8 | 　 |  | 每季度一次 |
| 4 | 合计金额（元） |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| 安防各子系统维修更换设备及材料清单报价表 |
| 序号 | 系统归类 | 产品名称 | 品牌 | 型号或规格参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 备注 |
| 1 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机 | 海康威视 | iDS-2DP0818ZIX-D/237(5mm) | 台 | 1 |  |  |
| 2 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机带雨刮 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-AFW | 台 | 1 |  |  |
| 3 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机 | 海康威视 | DS-2DF8225IH-A | 台 | 1 |  |  |
| 4 | 视频监控配件 | 网络全彩全景智能枪球一体机 | 海康威视 | iDS-2DC7C144MW-D(20X/F1) | 台 | 1 |  |  |
| 5 | 视频监控配件 | 网络全彩球机 | 海康威视 | iDS-2DC7223MWR-A | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 视频监控配件 | 网络室内球机 | 海康威视 | DS-2DC4223IW-D | 台 | 1 |  |  |
| 7 | 视频监控配件 | 网络室外枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWD-IZS | 台 | 1 |  |  |
| 8 | 视频监控配件 | 网络室内一体枪机 | 海康威视 | DS-2CD5A26EFWD-IZS/ZJ | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 视频监控配件 | 网络防爆枪机 | 海康威视 | DS-2XE6222F-IS | 台 | 1 |  |  |
| 10 | 视频监控配件 | 网络防尘防水防腐蚀筒型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD6626B-IZH(R)S | 台 | 1 |  |  |
| 11 | 视频监控配件 | 网络高清照车牌专用摄像机 | 海康威视 | DS-TCG205-B | 台 | 1 |  |  |
| 12 | 视频监控配件 | 400万4寸23倍红外网络球机 | 海康威视 | DS-2DC4423IW-D  | 台 | 1 |  |  |
| 13 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A47EFWD-IZS(2.7-13.5mm)  | 台 | 1 |  |  |
| 14 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7347EWD-LZS(3.3-9mm)(B)(白)  | 台 | 1 |  |  |
| 15 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 16 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T47EWDV3-L  | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 视频监控配件 | 400万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3347WD-L | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE枪机电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD5A27EFWDV2-LZS | 台 | 1 |  |  |
| 19 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球电动变焦摄像机 | 海康威视 | DS-2CD7327EWD-LZS(3.3-12mm)(B)(白) | 台 | 1 |  |  |
| 20 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩智能警戒POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27FWDA3-LS | 台 | 1 |  |  |
| 21 | 视频监控配件 | 200万高清网络全彩POE半球摄像机 | 海康威视 | DS-2CD3T27WD-LU | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 视频监控配件 | 200万高清网络防油污POE枪型摄像机 | 海康威视 | DS-ECD2045-L3/DSK | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 视频监控配件 | 模拟监控摄像 | 海康威视 | DS-2CE16F5P-IT5 950线 | 台 | 1 |  |  |
| 24 | 视频监控配件 | 网络4G无线摄像机 | 海康威视 | DS-2CD2T26XM-LGLE | 台 | 1 |  |  |
| 25 | 视频监控配件 | 视频管理服务器1 | 海康威视 | DS-VE22S-B(310800757 含系统D-BBD) | 台 | 1 |  |  |
| 26 | 视频监控配件 | 视频管理服务器2 | 海康威视 | DS-VE2108C-BBD(标配)/win2016  | 台 | 1 |  |  |
| 27 | 视频监控配件 | 综合安防管理平台软件 | 海康威视 | iSecure Center 综合安防管理平台 (DS) | 路 | 1 |  |  |
| 28 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器1 | 海康威视 | DS-A71024R | 台 | 1 |  |  |
| 29 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器2 | 海康威视 | DS-A72024R | 台 | 1 |  |  |
| 30 | 视频监控配件 | CVR网络存储服务器3 | 海康威视 | DS-A71036R | 台 | 1 |  |  |
| 31 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR1 | 海康威视 | DS-7808N-Q2 | 台 | 1 |  |  |
| 32 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR2 | 海康威视 | DS-7716N-K4 | 台 | 1 |  |  |
| 33 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR3 | 海康威视 | iDS-7916NX-K4/S\*1 | 台 | 1 |  |  |
| 34 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR4 | 海康威视 | iDS-7816NX-Z2/X | 台 | 1 |  |  |
| 35 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR5 | 海康威视 | DS-7932N-I4 | 台 | 1 |  |  |
| 36 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8632N-K8 | 台 | 1 |  |  |
| 37 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR6 | 海康威视 | DS-8864N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 38 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR7 | 海康威视 | DS-8616N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 39 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR8 | 海康威视 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |  |  |
| 40 | 视频监控配件 | 监控录像主机NVR9 | 海康威视 | DS-8816N-R8 | 台 | 1 |  |  |
| 41 | 视频监控配件 | 高清视频解码器 | 海康威视 | DS-6908UD | 台 | 1 |  |  |
| 42 | 视频监控配件 | 网络控制键盘 | 海康威视 | DS-1600K | 台 | 1 |  |  |
| 43 | 视频监控配件 | 液晶监视器22寸 | 海康威视 | DS-D5022FQ-NA | 台 | 1 |  |  |
| 44 | 视频监控配件 | 液晶监视器24寸 | 海康威视 | DS-D5024UL | 台 | 1 |  |  |
| 45 | 视频监控配件 | 液晶监视器32寸 | 海康威视 | DS-D5032FE | 台 | 1 |  |  |
| 46 | 视频监控配件 | 液晶监视器43寸 | 海康威视 | DS-D5043FE | 台 | 1 |  |  |
| 47 | 视频监控配件 | 液晶监视器50寸 | 海康威视 | DS-D5050UE-A | 台 | 1 |  |  |
| 48 | 视频监控配件 | 液晶监视器65寸 | 海康威视 | DS-D5065FL | 台 | 1 |  |  |
| 49 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏46寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 50 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏55寸  | 海康威视 | DS-VW55/L35 | 台 | 1 |  |  |
| 51 | 视频监控配件 | 液晶拼接屏挂墙支架 | 海康威视 | 55寸/L35 | 套 | 1 |  |  |
| 52 | 视频监控配件 | 摄像机内存卡 | 海康威视 | 256G TF卡 | 张 | 1 |  |  |
| 53 | 视频监控配件 | 智能音箱 | 海康威视 | DS-2FH3022A-IW  | 台 | 1 |  |  |
| 54 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000NM021A  | 块 | 1 |  |  |
| 55 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000NM000A  | 块 | 1 |  |  |
| 56 | 视频监控配件 | 企业级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000NM0016 | 块 | 1 |  |  |
| 57 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘4TB | 希捷 | ST4000VM004  | 块 | 1 |  |  |
| 58 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘6TB | 希捷 | ST6000VX001 | 块 | 1 |  |  |
| 59 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘8TB | 希捷 | ST8000VX004  | 块 | 1 |  |  |
| 60 | 视频监控配件 | 监控级专用硬盘10TB | 希捷 | ST10000VX0004 | 块 | 1 |  |  |
| 61 | 视频监控配件 | 防爆枪机接线盒 | 海康威视 | DS-1675ZJX-S | 个 | 1 |  |  |
| 62 | 视频监控配件 | 网络室内球机支架 | 海康威视 | DS-1618ZJ | 个 | 1 |  |  |
| 63 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1661ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 64 | 视频监控配件 | 网络室外黑光球机支架 | 海康威视 | DS-1602ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 65 | 视频监控配件 | 网络室外180度全景摄像机支架 | 海康威视 | DS-1603ZJ-P | 个 | 1 |  |  |
| 66 | 视频监控配件 | 开关电源 | 明炜 | LRS-350-12 | 台 | 1 |  |  |
| 67 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 68 | 视频监控配件 | 不锈钢监控杆 | 国标 | 2米 | 根 | 1 |  |  |
| 69 | 视频监控配件 | 镀锌监控杆 | 国标 | 3.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 70 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 71 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 3横臂/0.6米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 72 | 视频监控配件 | 监控立杆3米 | 国标 | 双横臂180度/0.6米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 73 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 双臂90度型/0.6米/枪机/4个头 | 根 | 1 |  |  |
| 74 | 视频监控配件 | 监控立杆1.5米 | 国标 | 单臂/0.9米/枪机/3个头 | 根 | 1 |  |  |
| 75 | 视频监控配件 | 监控立杆10米 | 国标 | 八角镀锌管10米高度 | 根 | 1 |  |  |
| 76 | 视频监控配件 | 监控外围横臂 | 国标 | 1.5米/枪机/2个头 | 根 | 1 |  |  |
| 77 | 视频监控配件 | 监控高空横臂 | 国标 | 0.6米/枪机/1个头 | 根 | 1 |  |  |
| 78 | 视频监控配件 | 监控支架 | 国标 | 鸭嘴式铝合金 | 个 | 1 |  |  |
| 79 | 视频监控配件 | 防爆枪机支架 | 国标 | 304不锈钢 | 个 | 1 |  |  |
| 80 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机支架 | 国标 | 1.2-1.5米 | 根 | 1 |  |  |
| 81 | 视频监控配件 | 照车牌摄像机补光灯 | 国标 | 220V | 个 | 1 |  |  |
| 82 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 600宽\*800高\*450深，U15/6845，含国产普通220V风扇，挂墙配件，门板打印机箱、挂墙配件。 | 套 | 1 |  |  |
| 83 | 视频监控配件 | 室外智能防水箱 | 厚为 | 400\*500\*300，含门板打印，含安装配件（挂墙或者抱杆）含国产220v无温控风扇， | 套 | 1 |  |  |
| 84 | 视频监控配件 | PC客户端主机 | 联想 | I7 10700/16G/256G SSD+1TB / GT 730 2G独立显卡/键盘鼠标 | 台 | 1 |  |  |
| 85 | 电动伸缩门配件 | 不锈钢门体 | 百胜 | 高度2米、宽度0.9米 | 米 | 1 |  |  |
| 86 | 电动伸缩门配件 | 铝材门体 | 百胜 | 铝合金材质主料：80\*80足1.0副料：60\*50足0.85 | 米 | 1 |  |  |
| 87 | 电动伸缩门配件 | 单轨电机控制系统 | 百胜 | 单轨电机 | 个 | 1 |  |  |
| 88 | 电动伸缩门配件 | 控制盒 | 百胜 | 四线 | 个 | 1 |  |  |
| 89 | 电动伸缩门配件 | 电机控制主板 | 百胜 | 单电机 | 个 | 1 |  |  |
| 90 | 电动伸缩门配件 | 限位棒 | 百胜 | 10公分 | 个 | 1 |  |  |
| 91 | 电动伸缩门配件 | 电动门轨道 | 百胜 | 镀锌铁 | 米 | 1 |  |  |
| 92 | 电动伸缩门配件 | 电动门轮子 | 百胜 | 12公分 | 个 | 1 |  |  |
| 93 | 电动伸缩门配件 | 显示屏 | 百胜 | LED | 块 | 1 |  |  |
| 94 | 电动伸缩门配件 | 无轨电机控制系统 | 百胜 | 晶源电机2台（420W) | 套 | 1 |  |  |
| 95 | 车辆道闸 | 道闸杆 | 德生 | 100\*44\*1.2mm | 条 | 1 |  |  |
| 96 | 车辆道闸 | 道闸控制板 | 德生 | DZ014 | 块 | 1 |  |  |
| 97 | 车辆道闸 | 电机减速机 | 德生 | 120W6秒 | 台 | 1 |  |  |
| 98 | 车辆道闸 | 遥控器 | 德生 | 433M | 个 | 1 |  |  |
| 99 | 车辆道闸 | 道闸平衡弹簧 | 德生 | 7.5MM | 条 | 1 |  |  |
| 100 | 车辆道闸 | 雷达 | 德生 | 　 | 台 | 1 |  |  |

# 七、商务响应文件

# 八、服务方案

# 九、其他

询价文件要求的其他内容及服务商认为需要加以说明的其他内容如：

服务商认为需要加以说明的内容以及有助于评委进行评判的材料。