#### **明田分公司冲污车清疏作业喷头采购项目**

**一、需求清单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 规格参数 | 数量 | 单位 |
| 1 | 暴风重型通塞喷头 | BP800型 | 特种硬化调制钢制造，锋锐的边缘设计结合前射后射钛陶瓷喷嘴，在将阻塞物打开的同时扯碎分离。10 个钛陶瓷喷嘴:双前喷(0 度和 15度 4个)用于打开堵塞，后喷射(25 度6个)清洗和驱离垃圾同时达到最大的穿透力和推动力。重量 10KG。 | 2 | 个 |
| 2 | 锐捷3D三重高效清理喷头 | RC25-3D型 | 3D莲花高压水导结构，发挥水泵和喷头最大力度。特种硬化不锈钢材质，耐磨抗腐蚀。12个超耐磨钛陶瓷喷水嘴，具备3组不同的喷射角度(7、14、21度)依次分布，冲刷、提升、驱污各项清理过程可同步完成。重量6KG。尺寸21\*10CM。 | 2 | 个 |
| 3 | 利剑推力喷头 | NT12HP型 | 硬化不锈钢制造，钛陶瓷喷嘴配置7个，前方4个10度喷射冲洗和撞开堵塞物体，后方3个15 度喷洗管道和冲出垃圾。快速疏通DN300内管道。 | 1 | 个 |
| 4 | 比夫3D套装旋钻喷头 | BAV85-ST型 | 管道紧凑环境切除树根、油脂固化、生活垃圾、混凝土、水泥的完全査适用，硬质合金切割头和钻石切割头各1个，现场可快速切换。涡轮钛陶瓷喷嘴3个。重量4.5KG。 | 1 | 个 |
| 5 | 铁锤脉冲旋振喷头 | HAMMER600型 | 硬化不锈钢制造，非平衡设计与水利涡轮结合。内置90度涡轮喷嘴3个把管壁沉积结垢层搅碎，径向旋转喷嘴3个（45， 75，90度）产生脉冲振动， 前端硬化不锈钢皇冠型撞击头将顽固的硬化物撞碎。 后6个喷嘴拖出管道淤积物。重量6KG. 尺寸10\*20CM。 | 1 | 个 |

**二、其他要求**

1.本项目采购方式采用公开询价，由综合评估法确定中标供应商；

2.贵司上传投标文件（投标文件格式参考附件一），除附件内容外可补充其他有助于评审的材料；

3.贵司所供产品需满足或优于以上功能参数，投标文件请明确体现对上述所有要求的响应。

**三、注意事项**

**1.投标时间**

报名发布时间为：2024年11月30日7时47分；

报名截止时间为：2024年12月5日7时47分；

投标截止时间为：2024年12月5日XX时47分；

请贵司在规定时间将投标文件上传系统。

**2.投标要求**

1.本项目投标限价18.92万元，报价高于投标上限价的投标文件视为无效；

2.质保期：≥1年，在保修期内，若设备发生故障，不能正常使用时，投标人必须免费提供能正常使用的同款拖沙喷头给招标人使用单位使用；

3.货期：合同签订之日起30日内；

4.付款方式：货到验收后付100%；

5.投标单位质保期、货期、付款方式若不能满足以上条件，可将自己能接受的条件注明在投标报价单中。

**3.履约要求**

贵司在投标文件中所作承诺在有效期内不可撤销或更改，除非不被我司接受，贵司中选后必须按其承诺及采购文件签署合同或协议。如贵司在签订合同时对您投标文件的内容或其他承诺条款要求作不利于我司的更改或反悔、拒绝在合同中确认贵司承诺的，则视为贵司主动放弃中选，我司有权与排名在后的其他供应商商签合同。

**4.特殊情况**

我司若因某些特殊情况决定取消该次采购业务，只需通知贵司但不需给予任何补偿；我司在知会贵司的情况下，有在截止时间前澄清、修改、补充采购文件的权利。

**四、附件**

附件一：投标文件

 工程与设备物资部

 2024年11月26日

**附件一：投标文件**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_（项目名称）\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应文件

项目编号：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商名称：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应供应商代表：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

响应日期：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_\_日

目 录

一、营业执照扫描件（加盖公章）

二、法定代表人资格证明书（格式自拟）

三、法定代表人授权书（格式自拟，同时提供投标代表社保证明、承诺函）

四、设备物资报价一览表

五、供应商业绩情况

六、售后服务方案

七、厂家制造证明或代理授权书

八、响应供应商近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故承诺函（格式自拟）

**一、营业执照扫描件（加盖公章）**

**二、法定代表人资格证明书（格式自拟）**

**三、法定代表人授权书（格式自拟，同时提供投标代表社保证明、承诺函）**

承诺函（模板）

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：XXXXXX）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人(盖章): |  |
| 法定代表人(签字/盖章): |  |
| 投标人代表(签字): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |

1. **设备物资报价一览表**

|  |  |
| --- | --- |
| 深圳市深水光明水环境有限公司 | 供应商填写 |
| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 品牌 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价 |  |
| 商务要求：付款方式：货期：质保期：注：报价含包装费、卸货费、运费、旧机拆除费、安装费、税费等全部费用（若有）；响应的商务、技术需与采购需求一致或优于采购需求。 |

如果双方对价格达成一致后，保证在指定期限内予以供货。

授权代表（签名）： 供应商（盖章）：

\_\_\_\_\_\_ 年\_\_\_\_\_\_ 月\_\_\_\_日

1. **供应商业绩情况**

响应供应商相关业绩一览表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标人 | 项目名称 | 规模（金额/元） | 完成时间 | 运行情况 | 联系人 | 联系电话 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1. 提供合同关键页或中标通知书等相关证明材料。

1. **售后服务方案**

主要内容应包括（响应供应商可根据项目实际情况适当调整内容）：

1．免费售后服务项目

2．售后服务机构情况介绍

3．故障或技术支持应急维修响应时间安排；

4．维修服务收费标准、主要零配件价格；

5．质量保证及违约承诺（在履约期间如出现违约情况时所承担的责任和义务）；

6．服务措施及承诺。

**七、厂家制造证明或代理授权书**

**八、响应供应商近三年内没有骗取中标和严重违约、提供的产品没有重大质量问题及安全事故承诺函（格式自拟）**