**一、项目要求：**

1.采购控制价：76985.24元。

2.采购上限价：65437.45元（采购控制价下浮15%）

3.采购内容：本次采购范围包括但不限于钢材、PVC管、混凝土等材料，具体详见附件。（注：数量均为暂定量，具体以项目实施过程中实际发生的采购数量为准。）

4.供货期：15日历天。

5.投标人资格要求：

（1）报价人必须为中华人民共和国境内注册的独立法人或合伙制企业或者其他组织；

（2）本项目不接受联合体投标。

6.报价单位价格不可高于采购上限价，否则视为无效报价。

**二、项目合同价款形式、工期、合同支付方式**

1.合同价款形式：单价合同

2.供货期：15日历天。

3.合同支付方式：

3.1预付款：本项目无预付款。

3.2到货款：合同生效后，乙方将货物运至甲方指定地点，经甲方初步验收合格后，支付已审核签认的设备材料货款的80%。

3.3验收款：项目竣工验收后，甲方支付至已审核签认的设备材料货款的90%。

3.4结算款：项目竣工结算完成后，甲方支付至已审核签认的合同结算总价的97%。

3.5质保金：预留结算总价的3%作为质保金。质保期为两年，从项目竣工验收合格之日起计算。质保期满后，甲方付清全部余款。

1. 结算方式：结算时，以按乙方实际供应的且经甲方审核签认的合格供货量乘以合同单价进行结算。（最终结算价不得超过招标控制价）
2. 注：

5.1若甲方存在超付现象，乙方需在甲方规定的时间内退回多付的金额。

5.2每次付款前，乙方须提供等额的增值税专用发票，增值税税率为13%。

5.3合同价款中，不含税价不因税率变化而变化。若遇国家税收政策变化导致税率调整，甲方有权根据不含税价及新适用增值税税率在进度款支付阶段及结算阶段进行增值税税额调整，乙方应无异议，实际支付的进度款=当期应支付进度款/（1+原增值税税率）×（1+新适用增值税税率），其中原增值税税率为合同签订时国家法定增值税税率，结算金额依据此公式进行调整。

**三、要求提交以下投标文件（加盖公章）**

1.法定代表人证明书

2.法人授权委托书

3.营业执照（复印件）

4.制造商出具的授权函（如为代理商需提供）

5.报价书

6.提供近五年（2019年12月1日至今，以合同签订时间为准）投标人最具代表性的同类项目业绩（不超过5项）

7.提供近5年（2019年12月1日起，以履约评价出具时间为准）获得的用户出具的同类项目履约评价情况。

**四、报价文件的提交**

报价文件上传至深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn/）。

1. **确定成交供应商办法**

根据投标人投标人业绩情况、履约评价情况、投标报价等因素，工作小组委员会综合评定推荐成交候选人。

**项目编号：环水建设招（投）标字[2024]209号**

**小漠比亚迪（二期）工业尾水临时强化处理设施搬迁项目（材料）**

**报价文件**

**供应商（盖章）：**

**日期： 年 月 日**

**报价文件目录**

1.法定代表人证明书（格式见附件1）

2.法人授权委托书（格式见附件2）

3.营业执照（复印件）

4.报价书（格式见附件3）

5.提供近五年（2019年11月1日至今，以合同签订时间为准）报价单位最具代表性的同类项目业绩（不超过5项）（格式见附件5）

注：1.以上文件均须加盖公章；

附件1

法定代表人身份证明书

单位名称：

姓 名： 性别： 年龄： 职务：

系 （投标人单位名称） 的法定代表人。

特此证明。

投标人： （盖公章）

日 期： 年 月 日

**附法定代表人身份证正反复印件**

附件2

法定代表人授权委托书

致:深圳市环水建设工程有限公司

本授权委托书声明：我 （姓名）系 （单位名称） 的法定代表人，现授权委托 （姓名） 为我公司法定代表人授权委托代理人。代理人授权参与小漠比亚迪（二期）工业尾水临时强化处理设施搬迁项目（材料）项目，以我方名义处理有关事宜，负责提供与签署确认一切文书资料，以本公司名义处理一切与之有关的事务。其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人： 性别 ：

身份证号码： 职务：

报价单位： （盖章）

法定代表人： （签字或盖章）

授权委托日期： 年 月 日

**附授权委托人身份证正反复印件**

附件3

报价书

采购单位：深圳市环水建设工程有限公司

采购编号：环水建设招（投）标字[2024]209号

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **材料名称** | **规格型号** | **单位** | **数量** | **单价（元）** | **总价（元）** | **备注** |
| 1 | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) | φ18mm | t | 1.5 |  |  |  |
| 2 | 螺纹钢Ⅲ级(HRB400) | φ16mm | t | 0.5 |  |  |  |
| 3 | 圆钢(盘圆)(HPB300) | φ6mm | t | 0.5 |  |  |  |
| 4 | 中砂 | / | m3 | 56 |  |  |  |
| 5 | 镀锌电线管 | DN20 δ=1.8mm | m | 31 |  |  |  |
| 6 | 承插塑料排水管 | dn110 白色UPVC | m | 130 |  |  |  |
| 7 | 承插塑料排水管 | dn250 白色UPVC | m | 50 |  |  |  |
| 8 | 塑料排水管(电熔连接) | dn250 | m | 248 |  |  |  |
| 9 | 电缆 | YJV-0.6/1kV-5X4 | m | 30 |  |  |  |
| 10 | 自动空气开关 | 250A | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | 普通预拌混凝土 | C15,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 10 |  |  |  |
| 12 | 普通预拌混凝土 | C30,骨料最大粒径31.5mm | m3 | 30 |  |  |  |
| 合计 | | | | |  | | |
| 增值税税率： % | | | | | | | |
| 价格包含但不限于所有成本、货物（含辅材）的加工制造、深化设计、设计联络、生产监造、制造、工厂检验和试验、出厂检验、包装、运输、装卸费、保管、安装、调试、试运行、培训、质保期、缺陷责任期的服务、保险费、直接费、间接费、利润、规费等全过程所产生的所有成本以及原材料价格变动及供货期变化等风险。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件、乙方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在乙方报价之中，且并不因此而影响交付甲方使用的时间。  本项目结算时，数量以实际发生采购数量为准。 | | | | | | | |
| **备注：**  **1.投标报价不可高于65437.45元，否则视为无效报价。**  **2.合同价款形式：固定单价合同**  **3.供货期：15日历天。**  **4.合同支付方式：**  **4.1预付款：本项目无预付款。**  **4.2到货款：合同生效后，乙方将货物运至甲方指定地点，经甲方初步验收合格后，支付已审核签认的设备材料货款的80%。**  **4.3验收款：项目竣工验收后，甲方支付至已审核签认的设备材料货款的90%。**  **4.4结算款：项目竣工结算完成后，甲方支付至已审核签认的合同结算总价的97%**  **4.5质保金：预留结算总价的3%作为质保金。质保期为两年，从项目竣工验收合格之日起计算。质保期满后，甲方付清全部余款。**  **5、结算方式：结算时，以按乙方实际供应的且经甲方审核签认的合格供货量乘以合同单价进行结算。（结算价不得超过招标控制价）**  **注：**  **5.1若甲方存在超付现象，乙方需在甲方规定的时间内退回多付的金额。**  **5.2每次付款前，乙方须提供等额的增值税专用发票，增值税税率为13%。**  **5.3合同价款中，不含税价不因税率变化而变化。若遇国家税收政策变化导致税率调整，甲方有权根据不含税价及新适用增值税税率在进度款支付阶段及结算阶段进行增值税税额调整，乙方应无异议，实际支付的进度款=当期应支付进度款/（1+原增值税税率）×（1+新适用增值税税率），其中原增值税税率为合同签订时国家法定增值税税率，结算金额依据此公式进行调整。** | | | | | | | |

**报价单位（盖章）：**

**法定代表人或授权代表（签字或盖章）：**

**日 期：** **年** **月** **日**

附件4

**近五年同类项目业绩**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订日期 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

注：

1、提供近五年（2019年12月1日至今，以合同签订时间为准）报价单位最具代表性的同类项目业绩（不超过5项）。

2、证明资料为合同关键页原件扫描件，上述业绩合同关键页须体现具体服务内容、合同金额、合同签订时间及合同盖章签字页等。