**KBD2426项目-中控室装修采购**

**询价文件**

**一、货物清单**（报名单位需按清单报细项补充单价及合价并加盖公章和资格证明文件一起上传，上表）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **安装工程量清单** | | | | | | | |
| **序号** | **项目名称** | **供货** | **数量** | **单位** | **单价** | **合价** | **备注** |
| 1 | 拆除项目 | 乙供乙装 | 1.00 | 项 |  |  | 顶部，机位，地板，地板下欧松板以及内衬，机房后砸出个门洞，大屏后水钻打孔,并清运垃圾 |
| 2 | 电路改造 | 乙供乙装 | 105.00 | m2 |  |  | 国标绿灯行电线，公牛插座，开关，空调漏保，两个应急灯，并做配电箱，吊顶灯位布局，拆挪并安装空调,以及机房内电路改造 |
| 3 | 隔断墙 | 乙供乙装 | 35.00 | m2 |  |  | 国标轻钢龙骨，双饰面石膏板，门框处欧松板加固，并填充隔音棉 |
| 4 | 地板下欧松板作底胎 | 乙供乙装 | 72.00 | m2 |  |  | 因线路改造拆除一半，欧松板打底，内衬间距400\*400，找平并平铺 |
| 5 | 木地板 | 乙供乙装 | 72.84 | m2 |  |  | 扬子强化木地板，1295\*195\*12环保级别ENF |
| 6 | 机房陶瓷面防静电地板 | 乙供乙装 | 12.00 | m2 |  |  | 陶瓷全钢防静电活动地板 |
| 7 | 对开木门 | 乙供乙装 | 1.00 | 樘 |  |  | 实木复合烤漆双色门，配精品五金锁具 |
| 8 | 木门 | 乙供乙装 | 3.00 | 樘 |  |  | 无漆碳晶木门，配精品五金锁具 |
| 9 | 蜂窝板吊顶 | 乙供乙装 | 72.84 | m2 |  |  | 国标厚度9mm,规格1.22\*2.44，98龙骨，镀锌吊丝，电锤打眼工艺，加安全扣 |
| 10 | 窗帘盒 | 乙供乙装 | 10.00 | 米 |  |  | 全铝双轨道窗帘盒 |
| 11 | 筒灯 | 乙供乙装 | 48.00 | 个 |  |  | 公牛5寸12瓦，5700k色温.LED筒灯 |
| 12 | 黑金刚抗撞加厚墙板 | 乙供乙装 | 119.00 | m2 |  |  | 定制尺寸高度360cm,宽度40cm,厚度0.8cm包括所有包口，及阳角 |
| 13 | 大屏边框 | 乙供乙装 | 7.00 | m2 |  |  | 大屏四周欧松板打底 |
| 14 | 全屋定制柜子 | 乙供乙装 | 16.00 | m2 |  |  | 香杉木柜体，PET柜门，悍高五金，磁吸感应锁，ENF级 |
| 15 | 大厅柜子上方岩板 | 乙供乙装 | 3.00 | 米 |  |  | 岩板长度300cm,深度41.9cm,下挂3cm,岩板厚度1.1cm |
| 16 | 窗帘 | 乙供乙装 | 3.00 | 套 |  |  | 一层纱帘，幻影纱，，一层布帘，特级遮光绒感专家布料 |
| 17 | 机房更衣室墙面处理 | 乙供乙装 | 116.00 | m2 |  |  | 铲除原墙皮，刷墙固，一遍石膏，两遍腻子，滚涂两遍三棵树漆 |
| 18 | 踢脚线 | 乙供乙装 | 58.00 | 米 |  |  | 高端竹木纤维踢脚线 |
|  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 本报价含9%的增值税专用发票，如有增项及减项以实际施工为准 | | | | | | | |

**二、资格条件**：所有报名单位需满足公告中的资格条件，否则报价无效。

①　投标人必须是在中华人民共和国境内注册的独立法人，具有经营相关业务能力并满足法定要求。

②　投标人须具有有效期内安全生产许可证

③　投标人须具有有效期内施工劳务资质（不分等级）

④　本项目不接受联合体投标。

**三、说明：**

1. 本合同为固定总价合同。
2. 本次采购为设备采购，报价需包含税费（9%）、货物、运输、包装、装卸、保险、指导服务、技术资料等乙方履行本合同所产生的一切费用，不因市场变化等原因作任何涨幅。
3. 付款方式：

预付款: 合同签订20个工作日后甲方向乙方支付合同总价款20.00%作为预付款；  
进度款: 工程全部完毕且经甲方确认，甲方向乙方支付合同总价款30.00%作为进度款；

结算款：项目竣工验收完成后，甲方支付至已审核签认的合同结算总价50.00%。

乙方于每次申请合同款前提供合格的增值税专用发票，因乙方未能及时提供相应金额发票的，甲方可不付款，且不承担违约责任。

1. 质保期：产品交付后24个月质保期，如乙方产品存在质量缺陷，所承担的质量保证期限不受保质期约束，应依法承担相应责任。
2. **：本次投标上限价：121405.00元，超出上限价的报价视为无效报价。**

**四、采购文件获取时间及地点**

（一）时 间：以招采平台发布的信息为准

（二）地 点：招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn/）

**五、报价文件递交时间及地点**

（一）时 间：以招采平台发布的信息为准

（二）地 点：招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn/）

**六、开标时间及地点**

（一）时 间：以招采平台发布的信息为准  
（二）地 点：招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn/）

**七、评审办法：**经评审的最低评标价法

**八、工期(供货期或服务期)**：20日历天

**九、响应文件(格式)：**资格证明文件+此询价文件下载下来补充报价（所有资料需盖章）