**沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购）采购文件**

**项目编号： HWb30125006**

**招标人：深圳市坪山自来水有限公司**

**2025年4月**

目录

第一章 供应商须知 3

第二章 项目概况 7

第三章 供应商资格要求 8

第四章 评审方法 8

第五章 响应文件格式 13

1. **供应商须知**

|  |
| --- |
| **供应商须知前附表（一）** |
| **条款号** | **名称** | **编列内容** |
| 1.1 | 采购人 | 名称：深圳市坪山自来水有限公司联系地址：深圳市坪山区马峦街道坪环社区马峦北路102号联系人：张工联系电话：13691726931  |
| 1.2 | 项目名称 | 沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购） |
| 1.3 | 公告日期 | 以平台公告为准 |
| 项目类别 | 货物类 |
| 采购方式 | 公开询价 |
| 1.4 | 供货期 | 30天（按合同签订时间起算） |
| 1.5 | 采购文件获取方式 | 深圳环水集团招标采购数字管理平台 |
| 采购文件获取时间 | 以平台公告为准 |
| 1.6 | 供应商要求澄清采购文件截止时间 | 以平台公告为准 |
| 1.7 | 响应文件递交截止时间 | 以平台公告为准 |
| 响应文件递交地点 | ☑电子响应文件递交至深圳环水集团招标采购数字管理平台（供应商必须在平台提交报价信息，否则视为放弃响应）□纸质响应文件递交地点： （供应商需在响应截止时间前将纸质版文件递交至指定地点） |
| 1.8 | 响应文件组成 | 详见第五章响应文件格式 |
| 1.9 | 响应文件开启地点 | ☑深圳环水集团招标采购数字管理平台□现场进行，地址： （供应商需在响应截止时间前将纸质版文件递交至指定地点）  |
| 1.10 | 采购控制价 | 人民币：80000元  |
| 1.11 | ★采购上限价 | 人民币：80000元  |
| 1.12 | 响应有效期 |  60 日历天（自递交响应文件截止之日起算） |
| 1.13 | 响应方案数量 | ☑供应商只能提出唯一响应方案□供应商可提出多个响应方案 |
| 1.14 | 评审方法 | ☑综合评估法□经评审的最低投标价法□其他方法  |
| 1.15 | 中选候选人的数量 | ☑评审小组推荐的中选候选人数量： 1 个。 |
| □所有递交响应文件且通过初步评审的供应商均推荐成为合格供应商，进入评审程序。 |
| 1.16 | 签订合同时间 | 成交通知书发出之日起 30 日内。 |

|  |
| --- |
| **供应商须知前附表（二）** |
| 条款号 | 名称 | 编列内容 |
| 2.1 | 采购范围及相关要求 | 1、现状：沙湖水厂现有鼓风机2台，均为额定功率30kw，额定电压380V，额定电流57A。采用工频交流接触器起动。鼓风机控制柜与3套滤池反冲洗控制柜连接且滤池反冲洗控制柜具备远程控制鼓风机启停功能。2、采购内容：（1）采购一套控制柜内含2台软启动器功率型号与现场设备相匹配，同时配套相关的电器元件作为控制附件，例如指示灯、交流接触器，中间继电器，空气开关、漏电保护开关等。（2）控制柜具备远程与就地启停功能，同时含电能仪表将电量相关数据采集至中控室上位机（ifix）。（3）鼓风机控制柜与滤池反冲洗控制柜控制线路及电源线路更换（距离约200米）。（4）设备品牌推荐：西门子、ABB、施耐德等国际电气品牌。 |
| 2.2 | ★供应商资格要求 | 1、供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照复印件加盖公章）；2、供应商须提供《承诺函》，以证明与其他投标方之间的独立关系，承诺法人授权的投标人代表与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报价；3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章）；4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供承诺函加盖公章）；  5、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。 |
| 2.3 | 是否接受联合体 | ☑不接受□接受，应满足下列要求：  |
| 2.4 | 踏勘现场 | ☑不组织。□组织：踏勘时间： 集合地点：  |
| 2.5 | 响应预备会 | ☑不召开□召开：召开时间： 召开地点：  |
| 2.6 | 响应和偏离 | 响应和偏离说明如下：严重偏离：本采购文件中标注“★”的条款未实质性响应（发生负偏离），将导致响应被否决；一般偏离：本采购文件中标注“▲”的条款未实质性响应（发生负偏离），将可能导致在评、定标时产生不利于供应商的影响；可偏离：未标注“★”和“▲”的条款可以发生偏离。  |
| 2.7 | 报价方式和内容 | 供应商自主报价 |
| 2.8 | 采购公告 | 公示/公告媒介：1、深圳阳光采购平台（www.szygcgpt.com）2、深圳环水集团招标采购数字管理平台（https://cg.sz-water.com.cn）3、其他：  |
| 2.9 | 中选人公示 |
| 2.10 | 履约保证金 | ☑不要求递交□要求递交履约保证金金额： 履约保证金形式： 其他要求：  |
| 2.11 | 重新采购 | 1、截止至响应文件提交时间，有效报价人不足3家的。2、经采购小组评审后，有效报价人不足3家的。 |
| 2.12 | 特殊说明 | 1、线下提交的纸质版响应文件与线上提交的电子版响应文件内容应一致，如有不同，以线上提交的电子版响应文件为准。2、采购人因某些特殊情况决定取消本次采购业务，只需通知各供应商但不需给予任何补偿；采购单位在知会供应商的情况下，有在截至时间前澄清、修改、补充采购文件的权力。 |

1. **项目概况**
2. **项目采购范围**

深圳市坪山自来水有限公司

|  |
| --- |
| 沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购） |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 软启动器 |  |  | 2（个） |  | 报价包含：施工费，运输费、税费、施工费、及相关辅材费用。 |
| 2 | 控制柜 |  |  | 1（个） |  |
| 采购控制价：小写：￥ 80000 元（人民币）大写：人民币捌万元整。 |

1. **供应商资格要求**
2. 供应商必须是在中国境内注册的独立法人、合伙制企业或能独立承担民事责任的其他组织（须提供营业执照复印件加盖公章）；

2、供应商须提供《承诺函》，以证明与其他投标方之间的独立关系，承诺法人授权的投标人代表与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，不得在本项目中同时报价；

3、供应商近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故（须提供承诺函加盖公章）；

4、从响应文件提交截止日起计算，供应商近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准，须提供承诺函加盖公章）；

 5、本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。

**第四章** **评审方法**

本次项目采用公开询价的方式采购，评审方法采用综合评估法，最低报价不是中选的唯一依据。询价小组根据供应商提交的响应文件，综合评估选择本项目唯一供应商，原则如下:

(1)对采购文件的响应情况;

(2)供应商品牌授权、注册、业绩;

(3)价格(不承诺最低价中选) ;

(4)技术服务 。

★**采购上限价为¥80000元（人民币），大写：人民币捌万元整，报价不得超过上限价，报价超出此价格按无效报价处理。**

采购小组按照以下量化的评审因素，对各投标文件进行分析和比较：

**评分细则表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **类别** | **评分项目** | **评分细则** | **评分** |
| 商务得分（20分） | 品牌得分（8分） | 1. 供应商提供软启动器厂家授权文件或合作供应商文件或经销商等文件。
2. 控制柜生产厂家（含内部电器元件）生产证明文件。（0-8分）
 |  |
| 企业注册 （3分） | 公司注册年限：5年以上的得3分；3-5年的得1分；1-3年内的不得分。 |  |
| 供应商业绩 （9分） | 近三年（2022年1月至本项目询价公告发布之日止）供应商同类型项目业绩，每提供一个得3分，满分为9分（如提供的业绩超过3项的取前3项）。证明文件：业绩须提供中标通知书或合同关键页原件扫描件并加盖报价人公章（如中选后发现中选人业绩造假，将取消中选资格，并追究一切法律责任），业绩必须是报价人自有。 |  |
| 技术得分（50 分） | 设备选型（15分） | 供应商响应文件报价中明确设备型号，如软启动器型号、参数；控制柜尺寸参数、器件等相关参数；（0-15分） |  |
| 技术服务（35） | 1、供应商应提供公司人员架构等相关资料，特别是本项目涉及到的工程师等技术人员相关证书或相似工作经验等。（0-10分）2、本项目涉及到电工作业，要求投标文件明确安全员或现场管理人员相关资料。（0-5分） |  |
| 由于改造内容涉及到水厂生产运行，投标文件应包含相关的施工方案文件，包括改造前期准备、拆旧换新当天等施工方案。（0-15） |  |
| 售后及维保：投标文件明确质保期得2分，质保期内维修响应时间2小时内能到现场得2分，4小时能到现场得1分，其余不得分。 |  |
| 价格得分 （30 分） | 价格报价（30分） | 价格分计算方法如下：满足询价文件要求的所有有效报价人响应报价的次低报价为基准价。有效报价人的报价为最低价时，价格分为满分30分。有效报价人的报价得分=（基准价/响应报价）×A，其中系数A为30。计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |  |
| 总分 | 100 | 总得分（N）总分100分=商务得分+技术得分+价格得分 |  |

注：

1. 有取值范围的，含下限值，不含上限值。每一项的得分均不能超过该项最高分值。

2. 缺项则该项为0分或不合格为0分。

3. 综合以上分析比较，评委会将对各询价文件进行书面的量化评定，得分精确到小数点后两位。

4. 本评审办法由采购小组负责解释。

**第五章** **响应文件格式**

**响应文件**

**项目名称：沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购）**

**响应单位： （加盖公章）**

**日期 ： 年 月 日**

目 录

一、承诺函

二、报价书

三、商务响应

四、技术服务

1. **承诺函**

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加XX项目（项目编号：XXXXXX）投标。在此，本人郑重承诺，本人与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

1、我方是在中华人民共和国境内注册的独立法人机构或其他组织（不含港澳台地区），具有合法的经营资格及独立承担民事责任的能力；

2、我方与其他投标方之间为独立关系，承诺法人授权的投标人代表与本项目其他投标方不存在雇佣关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系；不存在法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人母公司、全资子公司及其控股公司，在本项目中同时报价的情况；

3、我方近三年内（从响应文件提交截止日起计算）没有骗取中选和严重违约、提供的服务或产品没有重大质量问题及安全事故；

4、从响应文件提交截止日起计算，我方近一年内未被纳入列入严重违法失信企业名单（黑名单）（以国家企业信用信息公示系统www.gsxt.gov.cn 企业基础信息查询结果为准）；

5、不存在联合体，分包、转包情况；

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人(盖章): |  |
| 法定代表人(签字/盖章): |  |
| 投标人代表(签字): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |

## 二、报价书

致：深圳市坪山自来水有限公司

我方决定参加贵方组织的沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购）项目询价，并完全接受贵方发出的该询价文件中的所有内容、条件和规定。根据已收到贵方的沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购）的询价文件，并已详细审阅了全部询价文件及有关附表、附件；

我方同意以：人民币 元 的报价合计总额参与项目询价。详细报价如下表格**。**本项目报价设备质保期为 个月（自验收之日起计算）。

|  |
| --- |
| 沙湖水厂鼓风机控制柜及控制线路改造项目（二次采购） |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 数量 | 价格 | 备注 |
| 1 | 软启动器 |  |  | 2（个） |  | 报价包含：施工费，运输费、税费、施工费、及相关辅材费用。 |
| 2 | 控制柜 |  |  | 1（个） |  |
| 4 | 合计 |  |  |

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

日期： 年 月 日

## 三、商务响应

## 提供营业执照（复印件并加盖公章）

1. 提供厂家品牌授权等证明文件。

## 3、提供3项近三年（2022年1月至本项目询价公告发布之日止）同类型项目业绩（如提供的业绩超过3项的取前3项）。

## 四、技术服务

## 1、提供相关设备选型等技术文件。

## 2、提供相关施工方案文件。

3、提供质保及售后维修响应时间承诺文件。