装备公司关于某水厂水力余压发电建设项目寻求水轮机和发电设备制造商的公告
深圳市环水装备有限公司就某水厂水力余压发电建设项目寻求水轮机和发电设备制造商合作伙伴，欢迎符合资质要求并能提供相关服务的公司与我司联系沟通。
项目名称：某水厂水力余压发电建设项目
项目内容：在水厂原水管道合适位置加装90kW水力余压发电装置，利用原水水头势能发电，将产生的电能接入区电网，直接供应整个园区电力系统。项目涵盖水轮发电机组、智能控制及LCU系统、高低压配电系统、水力机械辅助设备、厂区管线及土建施工等内容。
    本项目设备制造、安装、调试应符合中华人民共和国国家标准（GB）、行业标准（NB/DL/JB等）通用技术标准，所有设备选型、控制逻辑开发、施工调试、运行维护均需满足本要求
货物清单:
	序号
	货物名称
	推荐品牌
	规格尺寸/推荐型号/关键技术参数
	单位
	数量
	备注

	1
	水轮机
	/
	类型：卧轴混流式；
水轮机设计参数：≥90kW。
	台
	1
	轴承推荐选用 SKF、FAG、NSK或同档次及以上品牌；机械密封推荐选用丹东克隆、富莱、中密或同档次及以上品牌。

	2
	发电机
	/
	类型：永磁发电机，额定功率≥90kW，三相交流，额定电压400V。须提供发电机运行所需相关配套配件，以保证水力发电系统的正常运转，发电机单价包含相关配套配件费用。
	台
	1
	水轮机厂家配套



    水力余压发电装置设备制造商业绩要求
[bookmark: _GoBack]提供近五年（从2026年9月23日起倒算算，以合同签订时间为准）水力发电设备供货业绩，水轮机和发电设备制造商用于国内与本次招标的水轮机和发电设备型号、规格相同或类似且在使用的供货业绩证明材料。水轮机和发电设备提供不超过10份自认为最具代表性的同类产品合同及用户使用证明文件。（业绩证明材料包括但不限于：1、中标通知书（若有）；2、供货合同（须体现合同双方名称、项目名称、安装地点、合同金额、合同签订时间、货物型号参数）；3、加盖合同甲方公司公章、项目章、部门章等可以证明业绩真实性以及设备仍在使用的验收证明或用户使用证明，内容应包括工程名称、安装地点、设备型号参数和用户联系电话等。以上均提供原件扫描件（复印件扫描件无效），原件备查） 注：优先提供业绩合同金额400万元的业绩。
联系人：王工  0755-83214773  
联系人邮箱：wsky72@163.com
详细技术要求以项目业主招标公告相关文件为准。
合作商需提交1.项目合作意向书（格式自拟）；2.项目报价；3.业绩文件。特别提醒：项目合作意向书仅作为合作参考。

