**深圳市深水光明水务有限公司2023-2024年度不锈钢管及管件供应商招标项目澄清补充公告（一）**

## 各位投标人：

## 关于深圳市深水光明水务有限公司2023-2024年度不锈钢管及管件供应商招标项目（项目编号:HW16122005）的澄清修改：

一、招标文件第26页“6、货物清单”及第47页“商务标附表3：分项报价表”的表格内容澄清修改为：

|  |
| --- |
| **不锈钢管** |
| **序号** | **公称通径DN** | **不锈钢管壁厚S(mm)** | **单位** | **数量** | **报价（元/米）** | **总金额（元）** | **备注** | **运行压力要求** | **连接方式** |
| 1 | 15 | 1.0 | 米 | 0 |  |  |  | 运行压力≤1.6MPa | 适用于卡压式管件连接,依据GB/T19228.2Ⅰ系列 |
| 2 | 20 | 1.2 | 米 | 0 |  |  |  |
| 3 | 25 | 1.2 | 米 | 0 |  |  |  |
| 4 | 32 | 1.5 | 米 | 0 |  |  |  |
| 5 | 40 | 1.5 | 米 | 0 |  |  |  |
| 6 | 50 | 1.5 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 7 | 65 | 2 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 8 | 80 | 2 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 9 | 100 | 2 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 10 | 125 | 2.5 | 米 | 5 | 　 |  | 　 | 适用于沟槽式连接，依据CJ/T152 |
| 11 | 150 | 2.5 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 12 | 200 | 3 | 米 | 10 | 　 |  | 　 |
| 13 | 250 | 4 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 14 | 300 | 4 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 15 | 400 | 6 | 米 | 6 | 　 |  | 　 |
| 16 | 50 | 1.5 | 米 | 5 | 　 |  | 　 | 1.6MPa<运行压力≤2.5MPa | 适用于法兰连接，依据GB/T9113；如需采用沟槽连接，需征求甲方同意。 |
| 17 | 65 | 2 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 18 | 80 | 2 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 19 | 100 | 2.5 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 20 | 125 | 3 | 米 | 6 | 　 |  | 　 |
| 21 | 150 | 3 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 22 | 200 | 4 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 23 | 250 | 5 | 米 | 6 | 　 |  | 　 |
| 24 | 300 | 5 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 25 | 400 | 7 | 米 | 5 | 　 |  | 　 |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **不锈钢管件** |
| **序号** | **公称通径DN** | **规格** | **单位** | **数量** | **报价****（元/个）** | **总金额** | **备注** | **运行压力要求** | **连接方式** |
| 1 | 15 | 90°弯头 | 个 | 0 |  |  |  | 运行压力≤1.6MPa | 适用于卡压式管件连接,依据GB/T19228.2Ⅰ系列 |
| 2 | 15 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 3 | 15 | 等径三通接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 4 | 20 | 90°弯头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 5 | 20 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 6 | 20 | 等径三通接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 7 | 25 | 90°弯头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 8 | 25 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 9 | 25 | 等径三通接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 10 | 32 | 90°弯头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 11 | 32 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 12 | 32 | 等径三通接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 13 | 40 | 90°弯头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 14 | 40 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 15 | 40 | 等径三通接头 | 个 | 0 |  |  |  |
| 16 | 50 | 90°弯头 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 17 | 50 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 18 | 80 | 等径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 19 | 80x50 | 异径对接头 | 个 | 6 | 　 |  | 　 |
| 20 | 80 | 90°弯头 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 21 | 80 | 等径三通接头 | 个 | 8 | 　 |  | 　 |
| 22 | 80x50 | 异径三通接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 23 | 80 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 6 | 　 |  | 　 |
| 24 | 100 | 等径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 25 | 100x80 | 异径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 26 | 100 | 90°弯头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 27 | 100 | 等径三通接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 28 | 100x80 | 异径三通接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 29 | 100 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 1 | 　 |  | 　 |
| 30 | 150x100 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 1 | 　 |  | 偏心 | 适用于沟槽式连接，依据CJ/T152 |
| 31 | 150 | 沟槽式90º弯头 | 个 | 6 | 　 |  | 　 |
| 32 | 150 | 沟槽式等径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 33 | 150x100 | 沟槽式异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 34 | 150 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 35 | 150 | 沟槽式卡箍接头（中压） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 36 | 150x100 | 沟槽卡压式异径对接头 | 个 | 6 | 　 |  | 　 |
| 37 | 150x100 | 沟槽卡压式异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 38 | 200x150 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 偏心 |
| 39 | 200 | 沟槽式90º弯头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 40 | 200 | 沟槽式等径三通 | 个 | 1 | 　 |  | 　 |
| 41 | 200x150 | 沟槽式异径三通 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 42 | 200 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 1 | 　 |  | 　 |
| 43 | 200 | 沟槽式卡箍接头（中压） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 44 | 200x100 | 沟槽卡压式异径对接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 45 | 200x100 | 沟槽卡压式异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 46 | 300x100 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 3 | 　 |  | 偏心 |
| 47 | 300x200 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 3 | 　 |  | 偏心 |
| 48 | 300 | 沟槽式90º弯头 | 个 | 1 | 　 |  | 　 |
| 49 | 300 | 沟槽式等径三通 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 50 | 300x200 | 沟槽式异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 51 | 300 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 52 | 300 | 沟槽式卡箍接头（中压） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 53 | 300x100 | 沟槽卡压式异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 54 | 300x100 | 沟槽卡压式异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 55 | 400x100 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 0 | 　 |  | 偏心 |
| 56 | 400x200 | 沟槽式异径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 偏心 |
| 57 | 400 | 沟槽式90º弯头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 58 | 400 | 沟槽式等径三通 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 59 | 400x100 | 沟槽式异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 60 | 400x300 | 沟槽式异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 61 | 400 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 62 | 400 | 沟槽式卡箍接头（中压） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 63 | 400x100 | 沟槽卡压式异径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 64 | 400x100 | 沟槽卡压式异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 65 | 50 | 双法90°弯头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 | 1.6MPa<运行压力≤2.5MPa | 适用于法兰连接，依据GB/T9113；如需采用沟槽连接，需征求甲方同意。 |
| 66 | 50 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 67 | 80x50 | 双法异径对接头 | 个 | 0 | 　 |  | 偏心 |
| 68 | 80 | 双法90°弯头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 69 | 80 | 三法等径三通接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 70 | 80x50 | 三法异径三通接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 71 | 80 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 72 | 100x80 | 双法异径对接头 | 个 | 3 | 　 |  | 偏心 |
| 73 | 100 | 双法90°弯头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 74 | 100 | 三法等径三通接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 75 | 100x80 | 三法异径三通接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 76 | 100 | 承口式法兰转换接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 77 | 150x100 | 双法异径对接头 | 个 | 5 | 　 |  | 偏心 |
| 78 | 150 | 双法90º弯头 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 79 | 150 | 三法等径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 80 | 150x100 | 双法异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 偏心 |
| 81 | 150x100 | 三法异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 82 | 150 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 83 | 150 | 沟槽式卡箍接头（重型） | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 84 | 200x150 | 双法异径对接头 | 个 | 0 | 　 |  | 偏心 |
| 85 | 200 | 双法90º弯头 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 86 | 200 | 三法等径三通 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 87 | 200x150 | 三法异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 88 | 200x100 | 双法异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 偏心 |
| 89 | 200 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 90 | 200 | 沟槽式卡箍接头（重型） | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 91 | 300x100 | 双法异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 偏心 |
| 92 | 300x200 | 双法异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 偏心 |
| 93 | 300 | 双法90º弯头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 94 | 300 | 三法等径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 95 | 300x200 | 三法异径三通 | 个 | 5 | 　 |  | 　 |
| 96 | 300 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 97 | 300 | 沟槽式卡箍接头（重型） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 98 | 400x100 | 双法异径对接头 | 个 | 0 | 　 |  | 偏心 |
| 99 | 400x200 | 双法异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 偏心 |
| 100 | 400 | 双法90º弯头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 101 | 400 | 三法等径三通 | 个 | 3 | 　 |  | 　 |
| 102 | 400x100 | 三法异径三通 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 103 | 400x200 | 三法异径三通 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 104 | 400x100 | 沟槽卡压式异径对接头 | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 105 | 400 | 沟槽式法兰转换接头 | 个 | 0 | 　 |  | 　 |
| 106 | 400 | 沟槽式卡箍接头(重型） | 个 | 2 | 　 |  | 　 |
| 汇总 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 其他不变，特此通知。

深圳市深水光明水务有限公司

2022年12月2日